IPv6セッション
設定された接続先について「基本設定」−「接続先設定(IPv6 PPPoE)」で接続/切断できます。
＜ご注意＞ 本機能は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にのみご利用いただけます。 ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合、IPv4 PPPoEおよびIPv6 PPPoEの2本のセッションが確立されます。本機能が不要の場合には下記の設定方法に従って切断の設定を行って下さい。 本機能の設定は、接続先設定(IPv4 PPPoE)メインセッションの設定をもとに自動で行われます。 本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、拡張設定の「LAN側プレフィックスの選択」を「自動設定(推奨)」から「手動設定(NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
設定方法(IPv6 PPPoEセッションの接続/切断)
■ 「本商品の設定」
1. | 操作の［接続］をクリックします
2. | しばらくすると「停止」が「接続中」に変わります
3. | セッションを切断したい場合は、操作の［切断・停止］をクリックします
4. | しばらくすると、「接続中」が「停止」になります
拡張設定
本機能は、ご契約のプロバイダがIPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合、 LAN側に設定するプレフィックスの判別方法の設定、および「IPv6インターネット接続(IPv6 IPoE)サービス」または、「フレッツ・v6オプション」をご利用のお客様宛の通信の転送先を選択することが可能です。
＜ご注意＞ 本機能は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にのみご利用いただけます。
設定方法
■ 「本商品の設定」
「基本設定」−「接続先設定(IPv6 PPPoE)」で設定できます。
静的ポリシールーティング設定
本機能は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合、パケット振り分けルールを設定することにより、転送先をIPv6セッション(IPv6PPPoEインタフェース)とIPv6IPoEインタフェースへ振り分けることが可能です。 パケット振り分けルールを「静的ポリシールーティング設定」で設定します。上記の「静的ポリシールーティング設定」で設定した条件と一致するパケットおよびその応答パケットは、条件の一致した転送先へ転送されます。上記の「静的ポリシールーティング設定」で設定した条件と一致しなかったパケットおよびその応答パケットは、デフォルトルートの転送先へ転送されます。
＜ご注意＞ 本機能は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にのみご利用いただけます。
設定方法
■ 「本商品の設定」
「基本設定」−「接続先設定(IPv6 PPPoE)」で設定できます。
↑ページのトップへ