無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)
本商品や自分のパソコンに他の無線LAN端末から不正にアクセスされないようにする機能です。 無線LAN機器は、通信するお互いを識別するIDとして「無線ネットワーク名(SSID)」を使用します。 一般に「無線ネットワーク名(SSID)」は検索できます。 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)は、他の無線LAN端末からのネットワーク参照に応答しないようにします。 また、無線LAN端末からのANY接続(どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID)を拒否することができます。
設定方法
(1)本商品を設定する
■ 「本商品の設定」
「無線LAN設定」−「無線LAN設定」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
専用無線LANカード(SC-32KIまたはSC-32SE、SC-32NE、SC-32HI)をパソコンに装着してご利用になる場合は「SC-32設定用ユーティリティ」をインストールする
■ 「SC-32設定用ユーティリティ」
専用無線LANカード(SC-32KIまたはSC-32SE、SC-32NE、SC-32HI)に付属の取扱説明書などを参照してください。
＜お知らせ＞ 本商品は工場出荷状態で「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」が「しない」に設定されています。「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」を「する」に設定した場合、本商品に接続する無線LAN端末の設定・確認で「無線ネットワーク名(SSID)」が表示されません。無線LAN端末側の「無線ネットワーク名(SSID)」設定欄に、本商品に設定されている「無線ネットワーク名(SSID)」を入力して設定を行ってください。
↑ページのトップへ