IEEE802.11b 無線LAN
本商品に専用無線LANカード「SC-40NE/SC-40NE「2」」を装着することにより、専用無線LANカード(SC-32KIまたはSC-32SE、SC-32NE、SC-32HI)を装着したパソコンや「IEEE802.11b」対応の無線LAN内蔵パソコンなどと、「IEEE802.11b」に準拠した無線LAN通信をご利用になれます。
※ | 本商品の「無線動作モード」は、初期値が IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b互換に設定されています。 本商品の「無線動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
※ | 本商品の「無線動作モード」を切り替えると、それまでの無線動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。
＜お知らせ＞ 「IEEE802.11b」は、無線LANの規格です。データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE/SC-40NE「2」」のみです。他の無線LANカードを装着しないでください。
↑ページのトップへ