マルチSSID
本商品では2つの無線ネットワーク名(SSID)、SSID-1/SSID-2 が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定(MACアドレスフィルタリング、暗号化、ポートセパレート)ができます。
SSID-1
(初期値：rv440k-XXXXXX-1 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
暗号化方式としてWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)が利用可能です。 (初期値はWPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES))
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
SSID-2
(初期値：rv440k-XXXXXX-2 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
暗号化方式としてWEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、 WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)が利用可能です。 (初期値はWEP)
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

設定方法
■ 「本商品の設定」
「無線LAN設定」−「無線LAN設定」−［マルチSSID設定］で設定を行う「無線ネットワーク名(SSID)」をクリックし設定する
↑ページのトップへ