情報−通信ログ
通信ログには、ネットワーク上の各種サーバとの通信履歴や、通信の結果を表示できます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
通信ログは以下の項目を表示します。(最大100件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。
※ | 初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年代になっている場合があります。
表示番号 | 通信日時 | 通信サーバ種別(※1) | 通信結果 (※2) | 結果コード | 処理結果 | リトライ回数 (※3)
| 詳細メッセージ
※1 | 通信サーバ種別
| AUTOSET(自動設定サーバ)/VUP-NOTI(バージョンアップ通知サーバ)VUP-DOWN(バージョンアップサーバ)/VUP-N-AU(バージョンアップ通知サーバ)/VUP-N-TM(バージョンアップ通知サーバ)
※2 | 通信結果
| OK(通信成功)/NG(通信失敗)
※3 | リトライ回数
| 通信を試みた回数を表示します。
※お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。
＜お知らせ＞ ログは下記の場合に保存されます。 ・本商品のファームウェアを更新(バージョンアップ)したとき ・本商品を再起動したとき (「設定値の初期化」で完全初期化を行った際の再起動は、ログもクリアされますので、保存されません。) ・最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ