無通信監視タイマ
本機能はデータのやりとりのない状態が一定時間続いた場合、セッションを自動的に切断する機能になります。セッションを切断することにより、外部からの不要なアクセスを遮断できるため、よりセキュリティを高めることが可能になります。 また、自動化することによって、セッションの切断忘れを防止することができます。
設定方法
■ 「本商品の設定」
「基本設定」−「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］で変更したい対象の「セッション名」をクリック後、遷移先の画面内にある「接続モード」にて設定可能です。 なお接続先の自動切断までの時間は、「要求時接続(自動切断する)」を選択した後、「自動切断するまでの時間(分)」の項目にて設定が可能です。
| 接続先の自動切断は、上記の「接続モード」で「要求時接続(自動切断する)」を選択した場合に設定できます。
| ・ | 自動切断するまでの時間(分)を1分きざみで設定します。
| ・ | 設定した時間内にデータのやりとりがなければ、 通信を切断します。
↑ページのトップへ