パケットフィルタリング
指定した条件の通信を規制する機能です。 あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットを選択的に通過させたり、通過を禁止したりできます。 不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。 本商品の設定では、以下の項目が指定できます。
＜IPv4の場合＞ ・　プロトコル ・　フィルタ種別 ・　通信方向 ・　接続インタフェース名 ・　TCPフラグ ・　送信元IPアドレス/マスク長 ・　宛先IPアドレス/マスク長 ・　送信元ポート ・　宛先ポート ・　ICMPタイプ ・　ICMPコード | ＜IPv6の場合＞ ・　フィルタ種別 ・　プロトコル ・　通信方向 ・　TCPフラグ ・　送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・　宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・　送信元ポート ・　宛先ポート ・　ICMPv6タイプ ・　ICMPv6コード
設定方法
■ 「本商品の設定」
・ | 「詳細設定」−「セキュリティ設定」−「IPv4パケットフィルタ設定」で設定する
・ | 「詳細設定」−「セキュリティ設定」−「IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)」で設定する
・ | 「基本設定」−「接続先設定(IPv6 PPPoE)」−[接続先の情報] IPv6セッションで設定する
＜ご注意＞ IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にのみご利用いただけます。
↑ページのトップへ