無線LAN設定−無線LAN端末設定
本商品に、無線LAN端末の設定をします。 本商品では、無線の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LANカード(SC-40NE/SC-40NE「2」)が装着されているときに表示されます。
＜お知らせ＞ 無線LAN端末設定のエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2で共通のものを使用します。
■ 無線LAN端末設定
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
※ | 画面の［1〜16］［17〜32］をクリックすると［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の［1〜16］ ［17〜32］を切り替えて表示します。
［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリ番号の［編集］をクリックする 「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の［削除］をクリックする ※ ［削除］はエントリ設定後にクリックできるようになります。
■ 無線LAN端末設定 エントリ編集
［登録する無線LAN端末のニックネーム編集］
本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。
※ | 複数の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合には、下記の1〜2を繰り返してください。
1. | 下記を参考にして、各項目の設定を選択・入力する
| ニックネーム
| わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
| 任意の半角英数字を15文字まで入力できます(スペースおよび記号は不可)。
| 入力方法 (初期値：MACアドレス指定)
「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
| MACアドレス
| (上記の「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合)
| 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。 プルダウンメニューには、接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。
| (上記の「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合) 「MACアドレス」を入力します。 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜Fが使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
| 例) | MACアドレスが ’xx-xx-xx-xx-xx-xx’の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
＜お知らせ＞ 本商品に無線LAN端末が接続されていない場合、「MACアドレスで選択」を選択することはできません。
2. | ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ