DHCPv4サーバ
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバとは、LAN上のパソコンが起動すると、その都度、IPアドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンに自動的に割り当てる機能です。 これにより、各パソコンでネットワークの詳細な設定を行わなくても、LANやインターネットに接続できます。
設定方法
■ 「本商品の設定」
「詳細設定」−「DHCPv4サーバ設定」で設定する
＜お願い＞ LANに別のDHCPサーバがある場合やDHCPを使用せずに運用する場合には､「DHCPv4サーバ設定」で「DHCPサーバ機能」の「使用する」のチェックを外し、パソコンのネットワークの設定をする必要があります。 「DHCPv4サーバ設定」で「LAN側IPアドレス」を変更した場合、「DHCPv4サーバ」の「開始IPアドレス」やパソコンのネットワーク設定を、「LAN側IPアドレス」に合わせて変更してください。正しく設定しないと各パソコンが本商品と通信できなくなります。
↑ページのトップへ