電話機から無線LANの設定をするには
電話機から無線LAN の次の設定を変更することができます。 なお、本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
・ | 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化設定
・ | 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)
・ | 無線LAN 動作モード
● | 電話機からの暗号化設定により、「無線ネットワーク名(SSID)」、「暗号化方式」、「事前共有キー(PSK)」、「WEPキー」は上書きされます。
| → | すでに無線LAN接続されている機器がある場合、本商品と同じ設定に変更する必要がありますのでご注意ください。
1. | 電話機のハンドセットを取りあげる
| 「ツー」という音を確認します。
2. | 電話機のダイヤルボタンを押す
| 【無線LAN設定】
機能 | 設定内容 | 操作
おまかせモード(らくらく無線スタート &無線LAN簡単接続機能)の起動 | — |
無線ネットワーク名(SSID)と 暗号化設定(※1) | SSID-1の設定 |
SSID-2の設定 |
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽 (ANY接続拒否)(※2) | する |
しない |
無線LAN動作モード(※3) | IEEE802.11b/g/n 互換にする |
IEEE802.11b/g 互換にする |
※1 | 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容については、こちらを参照してください。
※2 | 初期値は、無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)を「しない」になっています。
※3 | 無線LAN動作モードの初期値は、「IEEE802.11b/g/n互換」です。
| 「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。
3. | 電話機のハンドセットを置く
【電話機から設定する場合の無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容】
電話機から設定した場合、設定される無線ネットワーク名(SSID)、暗号化方式、事前共有 キー(PSK)、WEPキーは次のとおりです。
(1) SSID-1に設定した場合
無線ネットワーク名(SSID-1) | rv440k-XXXXXX-1 (XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁)
無線の暗号化方式 | WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
事前共有キー(PSK) | ○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字)
(2) SSID-2に設定した場合
無線ネットワーク名 (SSID-2) | rv440k-XXXXXX-2 (XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁)
無線の暗号化方式 | WEP(128bit)
使用するWEPキー (キーインデックス) | WEPキー1
WEPキー1 | ○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字)
本商品の工場出荷状態では(1) (2)の値がそれぞれSSID-1、SSID-2 に設定されています。
＜ご注意＞ 事前共有キー(PSK)およびWEP キーをお客様自身で設定する場合、第三者に推測されにくいキーを登録してください。 また暗号化キーおよび品名紙記載の情報は、お客様にて厳重に管理してください。WEPをご利用の際は、より強固なセキュリティとするためMACアドレスフィルタリングを併用してください。 (詳しくはMACアドレスフィルタリングを参照してください。) 電話機からWEP(128bit)に設定した場合、お客様自身で設定したWEPキー2〜4は消去されますのでご注意ください。
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)、事前共有キー(PSK)、WEPキーは本商品側面に記載されています。
＜お知らせ＞ 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 (「PB」にできない電話機からは、設定できません。)電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が途切れる場合があります。 ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
↑ページのトップへ