DMZ
DMZ(DeMilitarized Zone)を使用する場合には、下記のところにDMZホストを配置できます。 ハブで接続されたLAN内に配置
設定方法
■ 「Web設定」
「詳細設定」-「静的NAT設定」-「ワンタッチ設定」で設定する
＜ご注意＞ DMZは、「複数固定IPサービス」と併用できません。 DMZホストに指定したパソコン（端末）のIPアドレスは固定してご利用ください。 仮想DMZは複数のネットワークに対応したIPアドレスを使用して、仮想的にDMZを実現しようとしています。 IP(TCP/IP)以外のプロトコルに関しては、セキュリティ上の効果はありません。 仮想DMZ側、および従来のLAN側に配置するパソコンなどは、すべてIP(TCP/IP)以外のプロトコルを使用しないようにしてください。 IP(TCP/IP)以外のプロトコルであるNetBEUIやIPX/SPX、AppleTalkなどを使用してパソコン間のファイル共有を行うと、DMZ側のパソコンからDMZ外のLAN側にアクセスが可能となってしまいます。 その場合にDMZ側パソコンが被害を受けた場合は、それらのプロトコルを使ってDMZ外のLAN側パソコンに被害が及ぶ可能性が高くなります。 仮想DMZ機能は、利用しても完全に被害をなくすことができることを保証するものではありません。 被害を最小限に止めるための機能とご理解ください。
↑ページのトップへ