詳細設定−静的IPマスカレード設定
静的IPマスカレード設定では、パケット中継時にポート番号の変換も行う場合に設定します。 ここで登録したポート番号を持つパケットについては、IPアドレスとポート番号が共に変換されます。本設定は静的NATの設定よりも優先して処理されますので、ご注意ください。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
対象インタフェースを選択
| 静的IPマスカレード設定を行うインタフェースを選択します。 「メインセッション」、「セッション2〜5」から選択します。
［静的NAPTエントリ］
＜［静的NAPTエントリ］で使用するものを適用にする場合＞
| 使用する［エントリ番号］のチェックボックスをチェックする ［設定］をクリックする
＜［静的NAPTエントリ］で使用しないものを未適用にする場合＞
| 使用しない［エントリ番号］のチェックボックスのチェックを外す ［設定］をクリックする
＜［静的NAPTエントリ］を編集する場合＞
| 編集したいエントリの行末にある［編集］をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、［設定］をクリックする
＜［静的NAPTエントリ］を削除する場合＞
| 削除したいエントリの行末にある［削除］をクリックする
有効/無効
| エントリの有効/無効を選択します。
変換対象プロトコル（初期値：TCP）
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルです。 「TCP」「UDP」「ESP」「TCP/UDP」のいずれかを選択し、「変換対象ポート」の指定も行います。
変換対象ポート
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポート番号を入力します。 WAN側からはこのポート番号を指定して、LAN側端末上で実行中のアプリケーションにアクセスすることができます。 ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。 なお、予約済みの名前を入力することもできます。
宛先アドレス
| LAN側端末のIPアドレスを指定します。 WAN側に公開したいアプリケーションが実行されている端末を指定します。
宛先ポート
| WAN側に公開したいアプリケーションがLAN側端末上で使用するTCP/UDPポート番号を入力します。ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。なお、予約済みの名前を入力することもできます。
- ＜お知らせ＞ プロトコルに次のいずれかを選択した場合のみ、ポート番号の入力を行ってください。 TCP UDP TCP/UDP 次のポート番号は予約済みの名前で入力することができます。
  20 :ftpdata | 21 :ftp | 23 :telnet | 25 :smtp
  53 :domain | 80 :www | 110 :pop3 | 111 :sunrpc
  119 :nntp | 123 :ntp | 513 :login | 520 :route
  1723 :pptp |  |  |
↑ページのトップへ