電話機からの設定一覧
電話機から設定する場合の機能番号一覧を紹介します。 本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。 設定方法の詳細は、本商品に添付の取扱説明書をご覧ください。
【ひかり電話の設定】
電話機からひかり電話の設定ができます。
● ひかり電話共通設定
機能番号 | 設定項目 機能番号 | 設定値・設定内容 | 操作終了
| 音声優先モード
00 |  | ：　なし |
：　優先
：　最優先
| 優先着信ポート
01 |  | ：　電話機1ポート |
：　電話機2ポート
：　無効
| アナログポート無効化
02 |  |
| ： | この設定を行う電話機と異なる方の電話機ポートを利用できなくする
| ： | 電話機1、2ポート共に利用可能とする
● 内線設定（アナログ端末）
機能番号 | 設定項目　　　　ポート番号 機能番号 | 設定値・設定内容 | 操作終了
| ナンバー・ディスプレイ
91 |
| または |
| ：　使用する |
：　使用しない
| モデムダイヤルイン
92 |
| または |
| ：　使用する |
：　使用しない
| 割込音通知
93 |
| または |
| ：　使用する |
：　使用しない
| 着信番号
94 |
| または |
| （着信番号） |
| 指定着信機能
95 |
| または |
| （着信番号） （指定着信番号） |
| キャッチホン・ディスプレイ
96 |
| または |
| ：　使用する |
：　使用しない
| ダイヤル桁間タイマ
97 |
| または |
| ：　4秒 |
：　5秒
：　6秒
：　7秒
：　8秒
| エコーキャンセラ
98 |
| または |
| ：　使用する |
：　使用しない
| 通知番号
00 |
| または |
| （通知番号） |
| 内線番号
01 |
| または |
| （内線番号） |
| 着信音選択
02 |
| または |
| (着信番号) | ： IR |
： SIR
【無線LANの設定】
電話機から無線LANの設定を変更することができます。
● 無線LANの設定を変更する
設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
無線ネットワーク（SSID）と暗号化設定
| ： SSID-1の設定 |
： SSID-2の設定
無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）
| ： する |
： しない
無線LAN動作モード
| ： IEEE802.11b/g/n互換にする |
： IEEE802.11b/g互換にする
● らくらく無線スタート、無線LAN簡単接続機能を起動する
設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
おまかせモード（らくらく無線スタート＆無線LAN簡単接続機能）の起動
| − | −
【バージョンアップの設定】
バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップすることができます。
●ファームウェア更新種別を設定する
設定項目 | 更新種別 | 設定値・設定内容 | 操作終了
自動更新
： | 一定量データ通信監視有効 |
| 〜 の2桁（24時間を2桁で入力します。） |
： | 一定量データ通信監視無効 |
手動更新
|  | ： 再起動更新「有効」 |
： 再起動更新「無効」

●バージョンアップ方法（「手動更新」の場合）

設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
バージョンアップ
| − | −

↑ページのトップへ