無線LAN設定−MACアドレスフィルタリング
本商品に、無線のMAC アドレスフィルタリングの設定をします。 本商品では、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LAN カード（SC-40NE/SC-40NE「2」）が装着されているときに表示されます。 設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
＜お知らせ＞ MACアドレスは12 桁の16 進数で表現されます。 MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2で共通のものを使用します。 「MAC アドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」-［マルチSSID 設定］で「MAC アドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。 不特定の無線LAN 端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。 本商品のMAC アドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPIN コードを無線LAN 端末に入力する場合、無線LAN端末のMAC アドレスを登録していないと設定に失敗します。 無線LAN 端末を増設する場合は、増設する無線LAN 端末のMAC アドレスを［接続を許可する無線LAN 端末のMAC アドレスエントリ］に追加してください。 MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末、無線LANカード などの取扱説明書を参照してください。また、無線LANカード内蔵パソコンの場合は、パソコンのOSから確認できます。パソコンのOSのオンラインヘルプなどを参照してください。
■MACアドレスフィルタリング
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の［1〜16］［17〜32］をクリックすると［MACアドレスエントリ］の［1〜16］［17〜32］を切り替えて表示します。
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］
＜［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合＞
| ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の ［編集］をクリックする 「MACアドレスフィルタリング　エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を削除する場合＞
| ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の ［削除］をクリックする
■MACアドレスフィルタリング エントリ編集
［接続を許可する無線LAN 端末のMAC アドレス編集］ 本商品では、接続を許可する無線LAN 端末のMACアドレスを設定できます。 ※ 複数の接続を許可する無線LAN 端末のMAC アドレスエントリを編 集する場合には、 下記の1〜2を繰り返してください。
1. 下記を参考にして、各項目の設定を選択・入力する
入力方法 （初期値：MACアドレス指定）
| 「ニックネームで選択」 「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
ニックネーム
| 「入力方法」で「ニックネームで選択」を選択した場合に選択します。 「無線LAN 設定」-「無線LAN 端末設定」で設定したニックネームから選択できます。 無線LAN端末設定の登録がない場合は選択できません。
MACアドレス
| 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合は、「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。 接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。接続中の無線LAN端末がない場合は選択できません。
| 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合は、「MACアドレス」を入力します。 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜F、:（コロン）が使用できます。 ※ MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。 例）MACアドレスが'xx-xx-xx-xx-xx-xx'の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。 ※ 重複したMACアドレスは登録できません。
2. ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ