情報−セキュリティログ（IPv6）
本商品が起動直後からメモリ上に蓄積しているセキュリティに関するログの内容が表示されます。 本商品は、セキュリティに関して以下の不正アクセスを検出することができます。
外部からのNATテーブル未登録のIPアドレス宛のアクセス 外部からのステートフルインスペクション機能でパケットのステートが不正と判断されたアクセス パケットフィルタ機能で不正として削除登録されたアクセス
＜お知らせ＞ 最大100件までのログが表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。 セキュリティログは、電源を切ると登録データが消去されます｡
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［セキュリティログ（IPv6）］
|  | セキュリティログは以下のようなパケットの受信記録です。 外部から受信したパケットのうちNATによって廃棄したパケット 外部から受信したパケットのうちSPI機能によって廃棄したパケット 外部から受信したパケットのうちパケットフィルタ設定の条件に一致して廃棄したパケット TCP/UDP以外のパケットはポート番号が「-」で表示され、2番目以降のフラグメントはポート番号が「+」で表示されます。 ログは最新のものから順に表示されます。 時刻情報が取得できない場合には、本商品起動時点を0時とする相対時刻が表示されます。 時刻情報が取得できた場合には、絶対時刻が表示されます。

受信日時
| セキュリティログの受信日時を表示します。
送信元IPアドレス/ポート
| 送信元IPv6アドレスとポート番号を表示します。
宛先IPアドレス/ポート
| 宛先IPv6アドレスとポート番号を表示します。
プロトコル
| プロトコルを表示します。
アクション
| アクション（廃棄［種別］）を表示します。

↑ページのトップへ