詳細設定−静的NAT設定
静的NAT設定では、パケット中継時にポート番号の変換を行わない場合に設定します。ここで登録したポート番号を持つパケットについては、IPアドレスの変換のみが行われます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［ワンタッチ設定］
Webサーバ設定
| LAN側に設置したWebサーバに外部からアクセスできるようにします。 Webサーバとして動作させる場合は、「Webサーバを外部に公開する」にチェックを入れ、Webサーバとして動作させる端末のIPアドレスを入力します。
FTPサーバ設定
| LAN側に設置したFTPサーバに外部からアクセスできるようにします。 FTPサーバとして動作させる場合は、「FTPサーバを外部に公開する」にチェックを入れ、FTPサーバとして動作させる端末のIPアドレスを入力します。
簡易DMZ機能
| LAN側に設置した1台のIP端末に外部からのすべてのパケットを中継するようにします。 1台のIP端末で外部からのすべてのパケットを中継させる場合は、「外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する（簡易DMZ）」にチェックを入れ、特定ホストのIPアドレスを入力します。
＜お知らせ＞ 本商品のNATに関連したメニュー間で設定内容が競合した場合は、 ［静的IPマスカレード設定］ ＞ ［静的NAT設定］ ＞ ［ワンタッチ設定］ の順に優先して処理されます。 簡易DMZを設定した場合、外部からのパケットをすべて中継するため、NAT機能によるセキュリティの効果がなくなります。外部からの不正アクセスには十分ご注意ください。
［静的NATエントリ］
＜［静的NATエントリ］で使用するものを適用にする場合＞
| 使用する［エントリ番号］のチェックボックスをチェックする ［設定］をクリックする
＜［静的NATエントリ］で使用しないものを未適用にする場合＞
| 使用しない［エントリ番号］のチェックボックスのチェックを外す ［設定］をクリックする
＜［静的NATエントリ］を編集する場合＞
| 編集したいエントリの行末にある［編集］をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、［設定］をクリックする
＜［静的NATエントリ］を削除する場合＞
| 削除したいエントリの行末にある［削除］をクリックする
［静的NATエントリ編集］
有効/無効（初期値：有効）
| エントリの有効/無効を選択します。
WAN側アドレス入力方法（初期値：WAN側IPアドレス指定）
| WAN側IPアドレスの入力方法を選択します。 「接続先指定」、「WAN側IPアドレス指定」から選択します。
接続先
| （上記の「WAN側アドレス入力方法」で、「接続先」を選択した場合） 接続先を選択します。 「メインセッション」、「セッション2〜5」から選択します。
WAN側IPアドレス
| （上記の「WAN側アドレス入力方法」で、「WAN側IPアドレス指定」を選択した場合） WAN側のIPアドレスを指定します。
宛先アドレス
| LAN側端末のIPアドレスを指定します。 WAN側に公開したいアプリケーションが実行されている端末を指定します。
↑ページのトップへ