メンテナンス−PINGテスト
指定したIPホストに対してICMP Echoメッセージを使ったPINGテストを行います。 WAN側またはLAN側のIPv4ホスト/IPv6ホストに対してPINGテストを実施できます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［PINGテスト］
宛先IPアドレス
| PINGテストの対象となるホストのIPアドレスを入力します。
| 入力例） IPv4の場合：xxx.xxx.xxx.xxx
| IPv6の場合：xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
1. | PINGテストの対象となるホストのIPアドレスを入力する
2. | ［実行］をクリックする 数秒後にPINGテスト結果が表示されます。
［PINGテスト結果］
PINGテストの結果が表示されます。 テスト結果に「0% packet loss」という表示があれば、OKです。 この表示が無ければ、NGです。
↑ページのトップへ