無線LAN設定−無線LAN端末設定
本商品に、無線LAN端末の設定をします。 本商品では、無線の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LAN カード（SC-40NE/SC-40NE「2」）が装着されているときに表示されます。
＜お知らせ＞ 無線LAN 端末設定のエントリテーブル数は32 個です。 SSID-1、SSID-2 で共通のものを使用します。
■無線LAN端末設定
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の［1〜16］［17〜32］をクリックすると［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の ［1〜16］［17〜32］を切り替えて 表示します。
［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］
＜［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］を クリックする 「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を削除する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の［削除］を クリックする
■無線LAN端末設定 エントリ編集
［登録する無線LAN端末のニックネーム編集］
本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。
※ | 複数の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合には、下記の1〜2を 繰り返してください。
1. | 下記を参考にして、各項目の設定を選択・入力する
ニックネーム
| わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
| 任意の半角英数字を15文字まで入力できます（スペースおよび記号は不可）。
入力方法 （初期値：MACアドレス指定）
「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
MACアドレス
| 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合は、「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
| 接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。
| 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合は、「MACアドレス」を入力します。 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜F、：（コロン）が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
| 例） | MACアドレスが ’xx-xx-xx-xx-xx-xx’の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
2. | ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ