PPPoEマルチセッション環境でサーバを公開するには
通常のPPPoEマルチセッションの設定以外に、「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」と「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール設定］を設定することで、サーバを公開できます。 下記にその方法について説明します。
■ 1箇所の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」 ・「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール設定］
【設定例：LAN側のWebサーバを［セッション2］に公開する場合】
・「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」
接続インタフェース | ［セッション2］
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 80
宛先アドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)
・「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-セッション2［接続ルール設定］
送信元IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)
上記のような設定を行った場合には、［セッション2］(WAN側)と本商品内のWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')は、 直接通信できます。 ただし、このWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')からは、［セッション2］宛ての通信しかできません。
■ 2箇所以上の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」 ・「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール設定］
【設定例：LAN側のWebサーバを［メインセッション］と［セッション2］に公開する場合】
・「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-「接続先の選択設定」
接続可 | ［セッション2］
・「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」
接続インタフェース | ［メインセッション］ | ［セッション2］
変換対象プロトコル | TCP | TCP
変換対象ポート | 80 | 80
宛先アドレス | 192.168.1.2 (LAN側のWebサーバのIPアドレス) | 192.168.1.2 (LAN側のWebサーバのIPアドレス)
・「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-セッション2［接続ルール設定］
宛先IPアドレス | 200.200.22.1/255.255.255.0
| 上記のような設定を行った場合には、'200.200.22.0/24'のネットワークに属する端末からは、本商品内のWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')と直接通信することが可能です。 しかし、'200.200.22.0/24'のネットワーク以外のネットワークに属する端末とは、直接は通信できません。
＜お知らせ＞　−制限事項− LAN側からの送信時に「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール］でエントリされているものと一致しない場合は、メインセッション以外とは、通信できません。 また、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール］でエントリを指定していない場合は、メインセッションと通信します。
↑ページのトップへ