詳細設定−高度な設定
高度な設定を行います。
設定変更は即時に有効となります。［設定］をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
（画面は、フレッツ 光ネクストの場合の設定内容です。)
［高度な設定］
| LANポート通信設定（LAN1〜LAN4） (初期値：自動設定)
| LANポート通信を「自動設定、100Mbps 全二重、100Mbps 半二重、10Mbps 全二重、10Mbps 半二重」から選択します。 通常は自動設定で使用します。 「自動設定」 LAN側の伝送速度/伝送モードを自動で設定します。 「100Mbps 全二重」 LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを全二重に設定します。 「100Mbps 半二重」 LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを半二重に設定します。 「10Mbps 全二重」 LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを全二重に設定します。 「10Mbps 半二重」 LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを半二重に設定します。
| LAN側MDI/MDI-Xモード (初期値：MDI-X固定)
| LANポートのMDI-Xを固定するか、自動切り替えにするかを選択します。 設定単位は、4ポート一括です。設定するとポート1〜ポート4のすべてのポートが同じ動作となります。
| 「自動設定」 LANポートのMDI-X/MDIを自動切り替えに設定します。 「MDI-X固定」 LANポートのMDI-Xを固定に設定します。
［ブリッジ設定］
| PPPoEブリッジ (初期値：使用する)
| PPPoEブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。 「使用する」にチェックすると、 PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。
| IPv6ブリッジ（有線LAN） (初期値：使用する)
| 有線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。 （※ご利用のサービスにより設定項目が表示されない場合があります。）
| IPv6ブリッジ（無線LAN） (初期値：使用する)
| 無線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。 （※ご利用のサービスにより設定項目が表示されない場合があります。）
［UPnP設定］
UPnP設定 (初期値：使用する)
| UPnPを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。 本商品のUPnPが有効になります。 「Windows Live(R) Messenger」などUPnPが必須のサービスやアプリケーションを利用できます。 また、UPnPで「Windows Live(R) Messenger」などを使用する場合は、パソコンの設定も必要です。 これらについて詳細は、機能一覧の「UPnP」を参照してください。 ［情報］-［UPnP CPテーブル］を選択すると、現在接続されているUPnPのパソコンのIPアドレスとMACアドレスを表示します。
＜お知らせ＞ | − | PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合のご注意−
「UPnP設定」を「使用する」に設定した場合は、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」の「UPnP優先」で接続先を選択し、設定してください。 「Windows Live(R) Messenger」など、接続先が固定されたUPnP機能をご利用になる場合は、「UPnP優先」で選択した接続先に接続されます。 ※　本商品の工場出荷状態は、［メインセッション］がUPnP機能の優先接続先になっています。
［WAN→LAN中継機能］
Wake on LANに対応した本商品のLAN側にある端末を起動するためにWAN側（接続先）に接続された端末から送信されたMagic Packetを、 インターネットなどの網を経由して本商品で受信しLAN側にブロードキャストすることができる機能です。
| WAN→LAN中継機能 (初期値:使用しない)
| WAN→LAN中継機能を使用する場合にチェックします。
| 接続先（初期値：メインセッション） （上記の［WAN→LAN中継機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| WAN→LAN中継機能を使用する接続先をメインセッション、 セッション2〜5から選択します。
| UDPポート番号（初期値：7779） （上記の［WAN→LAN中継機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| WAN→LAN中継機能を使用するUDPポート番号を入力します。 UDPポート番号は、WAN側とLAN側で同一です。
＜お知らせ＞ |
本商品はWAN側インタフェースで受信したMagic PacketのLAN側への転送のみを行います。 Magic Packetの生成は行いません。
［節電機能］
指定時間内において、ランプ点灯制限、リンク速度制限による節電動作を行います。
| 節電機能（初期値：使用しない）
| 節電機能を使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
| 節電開始時間（初期値：00時00分） (上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| 節電開始時間を設定してください。 有効時刻：00時00分〜23時59分
| 節電終了時間（初期値：23時59分） （上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| 節電終了時間を設定してください。 有効時刻：00時00分〜23時59分
＜お知らせ＞
節電機能動作中は、無線LAN通信はできません。 節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプが消灯します。 「らくらく無線スタート」実行中、「無線LAN簡単接続機能」実行中、ひかり電話使用中、およびひかり電話使用後の一定時間は、節電開始時間になっても節電モードに切り替わりません。節電モードの設定時間内であれば、当該機能終了後、もしくは一定時間経過後に切り替わります。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、節電終了時間になっても通常モードに切り替わりません。通話終了後に切り替わります。 節電機能動作開始時は、有線LANのリンク速度が100Mbps固定に変更されるため通信速度が低下したり、通信が切断される場合があります。また、節電機能動作終了時も有線LANのリンク速度が変更されるため、通信が切断される場合があります。 節電機能動作中は、パソコンなどからのブラウジングの応答速度が低下したり、リンク速度が低下する場合があります。 ハイビジョン放送などの高ビットレートの放送サービスをご覧になる場合は、節電機能を使用しないでください。映像や音声が乱れる場合があります。
［アップデート設定］
| ファームウェア更新種別 （初期値：自動更新）
| バージョンアップお知らせ機能で確認した最新のファームウェアを、いつバージョンアップするかを設定します。
| ※ | 設定した時間に自動的にバージョンアップを行う［自動更新］とすることをお勧めします。
| ・「自動更新」
|  | バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを確認後、［自動更新時間］で指定された時間帯に、自動的にバージョンアップを実行します。
| ・「手動更新」
|  | バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを「Web設定」の画面、「電話機のハンドセットを取りあげた際の音」でお知らせします。バージョンアップは、「Web設定」の画面または電話機から行います。
| 再起動更新 （初期値：有効）
| （上記の「ファームウェア更新種別」で、「手動更新」を選択した場合）
| 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされている状態で、再起動実施時に自動的にファームウェア更新を行う場合は、「有効」を選択してください。
| ファームウェア更新時の一定量データ通信監視（初期値：有効）
| （上記の「ファームウェア更新種別」で、「自動更新」を選択した場合）
| 自動更新を行う際に、通信量をチェックし、一定量以下の場合のみ再起動を実施させる時は「有効」を選択してください。
＜お知らせ＞ 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされた状態で、本商品を再起動すると、自動的に最新のファームウェアに更新されます。本商品の再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新しないようにする場合は、「手動更新」-「再起動更新」の「無効」を選択してください。 本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、「アップデート設定」の設定に関わらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。 お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新（再起動）が行われない場合があります。
［マルチキャスト(無線区間)通信設定］
マルチキャスト通信を無線LAN端末に適した通信にする機能の設定をします。
| LANポート1〜LANポート4（初期値：無効）
| 無線LAN（初期値：有効）
| 「有効」 マルチキャストパケットを無線LAN端末に適した通信にする機能を有効にします。 「無効」 マルチキャストパケットをそのまま送出します。
↑ページのトップへ