詳細設定−LAN側静的ルーティング設定
LAN 内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめルーティングテーブルにルーティング情報の設定を行います。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
宛先IPアドレス／ネットマスク
| 宛先IPアドレス／ネットマスクを入力します。 マスク長とはマスクのビット数を表したもので、例えば255.255.255.0 のマスク長は「24」となります。
ゲートウェイ
| 宛先へのゲートウェイアドレスを入力します。
［LAN側静的ルーティングエントリ］
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリの行末にある［編集］をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、［設定］をクリックする
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリの行末にある［削除］をクリックする
［LAN側静的ルーティング設定エントリ編集］
宛先IPアドレス
| ルーティング先のIPアドレスを指定します。 設定可能範囲：ループバックアドレス（ 127.0.0.1 〜 127.255.255.255 ） を除く0.0.0.0 〜255.255.255.255のネットワークアドレス
ネットマスク
| ルーティング先のネットマスクを指定します。 設定可能数値：0、128、192、224、240、248、252、254、255 ※マスク値が連続している必要があります。（連続しないマスク値の入力例：255.0.255.0）
ゲートウェイ
| ルーティング先のゲートウェイのIPアドレスを指定します。 設定可能範囲：ループバックアドレス（ 127.0.0.1 〜 127.255.255.255 ） を除く1.0.0.0 〜223.255.255.255でLAN側またはPPPoEと同一ネットワークのアドレス
↑ページのトップへ