設定記入シート　−　【基本設定】

＜接続先設定（IPv4 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【接続先情報】
接続可 | 接続先選択 | 接続先名 | 接続方法 | UPnP優先
| メインセッション |  |  | ○
□ | セッション２ |  |  | ○
□ | セッション３ |  |  | ○
□ | セッション４ |  |  | ○
□ | セッション５ |  |  | ○
＜接続先設定（IPv4 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の設定】 | 初期値
接続先選択 |  | −
接続先名※1 |  | ISP1 ※2
接続先ユーザ名 ※3 |  | −
接続パスワード ※3 |  | −
【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得 | ○ IPアドレスの自動取得 | IPアドレスの自動取得
○ IPアドレスの手動設定
○ Unnumbered
IPアドレス |  | −
ネットマスク |  | −
【DNSサーバアドレス】
サーバから割当てられた アドレス | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 自動認証 | 自動認証
○ 暗号化されていないパスワード（PAP）
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル （CHAP）
【接続モード】
接続モード | ○ 常時接続 | 常時接続 ※4
○ 要求時接続（自動切断する）
○ 要求時接続（自動切断しない）
自動切断するまでの時間（分） | 分 （設定範囲は1〜1440(分)です） | −※5
【PPPキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO 送信間隔（分） | 分 （設定範囲は、1〜5(分)です） | 1(分)
LCP ECHO リトライ回数 | 回 （設定範囲は、1〜255(回)です） | 10(回)
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用しない
※1 | 全角文字、半角英数字、半角カタカナ、および記号を使用できます。 文字数は、半角英数字および半角記号のみの場合、64文字以内となります。 全角文字、半角カタカナを含む場合は、64文字より少なくなります。 大文字と小文字は区別されます。 使用できる記号は、下記のとおりです。 _ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ ` { | } ~ 半角スペース 半角スペース、全角スペースのみの名称は設定できません。
※2 | セッション2〜5の場合初期値は空です。Bフレッツをご利用でサービス情報サイトへの接続設定を行った場合については、機能詳細ガイドをご参照ください。
※3 | プロバイダから送付された設定情報です。
※4 | セッション2〜5の場合の初期値は、「要求時接続（自動切断する）」です。
| ※5 | セッション2〜5の場合の初期値は、「30（分）」です。

※ 「接続先設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜接続ルール設定＞（□：チェック）

【接続ルール設定】 | 初期値
接続先 | セッション | −
宛先ドメイン名 |  | −
または
または
または
宛先IPアドレス/ネットマスク |  | −
または
または
または
□ すべてのIPアドレスを条件に含める
送信元IPアドレス |  | −
または
または
または

※ 「接続先設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【基本設定】

＜接続先詳細設定（IPv6 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の設定】（変更できません） | 初期値
セッション名 |  | IPv6セッション
接続先名 |  | ※1
接続先ユーザ名 |  | ※1
【IPv6 DNSサーバアドレス】
自動設定機能 | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS（手動設定） |  | −
セカンダリDNS（手動設定） |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 自動認証（推奨） | 自動認証（認証）
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル （CHAP）
○ 暗号化されていないパスワード（PAP）
【PPPキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO送信間隔（分） | 1〜5 | 1
LCP ECHOリトライ回数 | 1〜255 | 10
【拡張設定】
PING応答機能 （IPv6 PPPoE） | □ 使用する | 使用しない
※1 | 接続先名、接続先ユーザ名は、接続先設定（IPv4 PPPoE）のメインセッションの設定に基づき自動で設定されます。

設定記入シート　−　【基本設定】

＜IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE） エントリ編集＞ （○：選択）
【IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE） エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 |  | 1〜128
フィルタ種別 | ○ 許可 ○ 拒否 | 拒否
通信方向 | ○ LAN→PPPoE | LAN→PPPoE
○ PPPoE→LAN
○ 両方向
プロトコル | ○ すべて指定 | すべて指定
○ プロトコル名指定 | ○ TCP
○ UDP
○ ICMPv6
○ プロトコル番号指定 （1〜255） |
TCPフラグ※1 | ○ 指定しない | 指定しない
○ SYN
○ ESTABLISHED
送信元IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ /
宛先IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ /
送信元ポート | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート名指定 | ○ ftp
○ ftpdata
○ telnet
○ smtp
○ www
○ pop3
○ sunrpc
○ nntp
○ ntp
○ login
○ pptp
○ domain
○ route
○ ポート番号指定（1-65535）
宛先ポート | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート名指定 | ○ ftp
○ ftpdata
○ telnet
○ smtp
○ www
○ pop3
○ sunrpc
○ nntp
○ ntp
○ login
○ pptp
○ domain
○ route
○ ポート番号指定（1-65535）
ICMPv6タイプ | ○ すべて指定 | すべて指定
○ 番号指定（0-255）
ICMPv6コード | ○ すべて指定 | すべて指定
○ 番号指定（0-255）
※1 | 「プロトコル名指定」を選択し、「TCP」をした場合のみ設定可能です。
※「IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【基本設定】

＜接続先設定（IPv6 PPPoE）＞ （○：選択）
【拡張設定】 | 初期値
LAN側プレフィックスの選択 | ○ 自動設定（推奨） | 自動設定（推奨）
○ 手動設定（NGNプレフィックス固定）
転送モード | ○ 光ネクスト優先 | 光ネクスト優先
○ インターネット優先

設定記入シート　−　【基本設定】

＜静的ポリシールーティング設定 エントリ編集＞ （○：選択）
【静的ポリシールーティング設定 エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 |  | 1〜128
送信元IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ /
宛先IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ /
プロトコル | ○ すべて指定 | すべて指定
○ プロトコル名指定 | ○ TCP
○ UDP
○ IPv4 （IPv4 over IPv6）
送信元ポート | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート番号指定 −
宛先ポート | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート番号指定 −
宛先ドメイン | ○ すべて指定 | なし
○
転送先インターフェース | ○ IPv6 PPPoE | IPv6 PPPoE
○ IPv6 IPoE
○ LAN

設定記入シート　−　【電話設定】

＜ひかり電話共通設定＞ （□：チェック○：選択）
【ひかり電話共通設定】 | 初期値
音質優先モード | ○ なし ○ 優先 ○ 最優先 | なし
優先着信ポート | ○ アナログ端末（電話機1） | 無効
○ アナログ端末（電話機2）
○ 無効
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用する
【通話中の相手先からのメディア変更設定】 ※1
メディア変更 | ○ 常に許容する | 常に許容する
○ 発信時のみ許容しない
○ 常に許容しない
【メディア変更を許容する電話番号】 ※1
電話番号01 |  | −
電話番号02 |  | −
電話番号03 |  | −
電話番号04 |  | −
電話番号05 |  | −
電話番号06 |  | −
電話番号07 |  | −
電話番号08 |  | −
電話番号09 |  | −
電話番号10 |  | −
※ | ひかり電話サービス契約をしている場合に設定できます。
※1 | Bフレッツをご利用の場合、表示されない場合があります。
＜内線設定−内線設定（アナログ端末）＞ （□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、1〜9、10〜99の1〜2桁です） | 1〜2 ※1
ニックネーム |  | TEL1〜2 ※1 ※2
【ひかり電話設定】
ナンバー・ディスプレイ | □ 使用する | 使用する
キャッチホン・ディスプレイ | □ 使用する | 使用しない
モデムダイヤルイン | □ 使用する | 使用しない
割込音通知 | □ 使用する | 使用する
ダイヤル桁間タイマ | ○ ４秒 ○ ５秒 ○ ６秒 ○ ７秒 ○ ８秒 | 4(秒)
エコーキャンセラ | □ 使用する | 使用する
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択 |
| ○ | □ | ○ IR ○ SIR | IR
| ○ | □ | ○ IR ○ SIR | IR
| ○ | □ | ○ IR ○ SIR | IR
| ○ | □ | ○ IR ○ SIR | IR
| ○ | □ | ○ IR ○ SIR | IR
内線 | − | − | ○ IR ○ SIR | SIR
指定着信機能 |
使用する電話番号 | 指定着信番号 | 指定なし着信 |
|  | □ | ※3
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 使用できるのは半角英数字と記号で最大64文字です。
※3 | 指定着信機能の初期値は,、「使用しない」です。 「使用する」にチェックすると「指定着信番号」、「指定なし着信」が有効になります。指定着信機能は電話機1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。上記の「使用する電話番号」には指定着信機能を「使用する」に設定した電話番号を記入してください。
※ 「内線設定（アナログ端末）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜内線番号設定−内線設定（IP端末）＞（□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、1〜9、10〜99の1〜2桁です） | 3〜7 ※1
ニックネーム |  | IP phone1〜5 ※1 ※2
端末属性 | ○ 音声専用端末 ○ 通常端末 | 通常端末
MACアドレス |  | −
ダイジェスト認証 | □ 行う | 行う
ユーザID |  | 0003〜0007 ※1 ※3
パスワード |  | 自動生成 （半角8桁） ※3
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 |
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 使用できるのは半角英数字と記号で最大64文字です。 使用できる記号は下記のとおりです。 _ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ ` { | } ~ 半角スペース
※3 | 任意のユーザーIDとパスワードを入力します。 使用できるのは、半角英数字と記号で最大32文字まで入力できます。 使用できる記号は下記のとおりです。 _ ! $ % & ' ( ) * + - . / : < > ? [ ] ^ ` { | } ~
※4 | 通知番号の初期値は、契約者回線番号を通知する設定になっています。着信番号の初期値は、すべての電話番号で着信する設定になっています。
※ 「内線設定（IP端末）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【無線LAN設定】

＜無線LAN設定＞ （□：チェック○：選択）
【無線LANアクセスポイント設定】 | 初期値
無線LAN | □ 使用する | 使用する
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽 （ANY接続拒否） | □ する | しない
無線LAN動作モード | ○ IEEE802.11b/g/n互換 | IEEE802.11b/g/n互換
○ IEEE802.11b/g互換
デュアルチャネル | □ 使用する | 使用しない
使用チャネル |  | 自動設定
送信出力（％） | ○ 100 ○ 50 ○ 25 ○ 12 ○ 6 | 100（%）
【マルチSSID設定】
rv440m-xxxxxx-1 ※1 | ■ 使用可 | (使用する)
rv440m-xxxxxx-2 ※1 | □ 使用可 | 使用可
【マルチSSID設定（SSID-1）】
無線ネットワーク名 (SSID) |  | rv440m-xxxxxx-1 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用しない
無線の暗号化 | ○ なし | WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
事前共有キー(PSK) |  | ○○○○○○○○○○○○○※3
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は、60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない
【マルチSSID設定（SSID-2）】
無線ネットワーク名 (SSID) |  | rv440m-xxxxxx-2 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用する
無線の暗号化 | ○ WEP | WEP
○ WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(TKIP)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
事前共有キー(PSK) |  | −
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は、60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
暗号化強度 | ○ 64bit○ 128bit | 128bit
入力方法 | ○ 英数字( 5桁) ○ 16進数(10桁) | ※2
○ 英数字(13桁) ○ 16進数(26桁)
使用するWEPキー (キーインデックス) | ○ WEPキー1 | WEPキー1
○ WEPキー2
○ WEPキー3
○ WEPキー4
WEPキー1 |  | ○○○○○○○○○○○○○※3
WEPキー2 |
WEPキー3 |
WEPキー4 |
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない
※1 | 'xxxxxx' は、本商品のWAN側のMACアドレス下6桁（小文字）です。
※2 | 「暗号強度」で「64bit」を選択した場合は、「英数字(5桁)」か「16進数(10桁)」を選択してください。 「暗号強度」で「128bit」を選択した場合は、「英数字(13桁)」か「16進数(26桁)」を選択してください。
※3 | '○○○○○○○○○○○○○' はランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字です。
【拡張設定】 | 初期値
マルチキャスト 伝送速度(Mbps) | Mbps | 1（Mbps）
Beacon Interval (ms) | ms （設定範囲は、20〜1000(ms)です） | 100（ms）
DTIM（回） | 回 （設定範囲は、1〜5（回）です） | 1（回）
＜MACアドレスフィルタリング−MACアドレスフィルタリング エントリ編集＞（○：選択）
【接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集】 | 初期値
エントリ番号 | （設定範囲は、1〜32です） | −
入力方法 | ○ ニックネームで選択 | MACアドレス指定
○ MACアドレスで選択
○ MACアドレス指定
ニックネーム |  | −
MACアドレス |  | −
※ 「MACアドレスエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜無線LAN端末設定−無線LAN端末設定 エントリ編集＞（○：選択）
【登録する無線LAN端末のニックネーム編集】 | 初期値
エントリ番号 | （設定範囲は、1〜32です） | −
ニックネーム※1 |  | −
入力方法 | ○ MACアドレスで選択 | MACアドレス指定
○ MACアドレス指定
MACアドレス |  | −
※1 | 任意の半角英数字を15文字まで入力できます（スペースおよび記号は不可）。
※ 「ニックネームエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜無線LAN簡単セットアップ＞ （□：チェック）
【無線LAN簡単接続機能】 | 初期値
PIN方式 | □ 使用する | 使用しない
無線LAN端末のPINコード |  | −
無線LAN簡単設定の状態 | □ Configured | Configured

設定記入シート　−　【詳細設定】

＜DNS設定＞(□：チェック)
【DNS Proxy設定】 | 初期値
DNS Proxyタイムアウト(秒) | 秒 (設定範囲は、1〜10秒です) | 10（秒）
AAAA送信抑制エラー応答機能 | □ 使用する | 使用しない
IPv6 IPoE通信優先機能 | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 優先する
○ 優先しない
【ローカルドメインエントリ編集】
エントリ番号 | 秒 (設定範囲は、1〜100です) | −
ドメイン名 |  | −
プライマリDNSサーバ |  | −
セカンダリDNSサーバ |  | −
※ 「DNS設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜DHCPv4サーバ設定＞(□：チェック)
【IPアドレス/ネットマスク】 | 初期値
LAN側IPアドレス |  | 192.168.1.1
ネットマスク |  | 255.255.255.0
【DHCPv4サーバ】
DHCPv4サーバ機能 | □ 使用する | 使用する
開始IPアドレス |  | 192.168.1.2
割当て個数 | 個　（設定範囲は、1〜253（個）です） | 253（個）
リース時間 | （設定範囲は、1〜72時間です） | 4時間
＜SPI設定＞
【SPI設定】 | 初期値
TCPタイムアウト | 秒 （設定範囲は、1〜7200秒です） | 3600(秒)
UDPタイムアウト | 秒 （設定範囲は、1〜7200秒です） | 180(秒)
ICMPタイムアウト | 秒 （設定範囲は、1〜7200秒です） | 60（秒）
＜IPv4パケットフィルタ設定＞ （○：選択）
【IPv4パケットフィルタエントリ編集】 | 初期値 ※2
対象インタフェース | ○ 全て | メインセッション
○ メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜128です) | −
有効/無効 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
フィルタ種別 | ○ 拒否 ○ 通過 | 拒否
通信方向 | ○ LAN→WAN | WAN→LAN
○ WAN→LAN
○ 両方向
送信元IPアドレス | ○ すべて指定 | すべて指定
○ アドレス番号指定 −
宛先IPアドレス | ○ すべて指定 | すべて指定
○ アドレス番号指定 −
プロトコル | ○ すべて指定 | すべて指定
○ プロトコル名指定 （ □ TCP □ UDP □ ICMP ）
送信元ポート※1 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート名指定
○ ポート番号指定 −
宛先ポート※1 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート名指定
○ ポート番号指定 −
セキュリティログ保存の可否 | □ 可 | 保存しない
※1 | 次の形式で指定します。 ・xxxxx (1箇所の指定) ・sssss-eeeee (範囲指定) ・ニーモニック(ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route) ・すべて指定
※2 | エントリ番号01〜18には、初期値が設定されています。 詳細は、機能詳細ガイド「Web設定」−「詳細設定」−「セキュリティ設定」−「IPv4パケットフィルタ設定」をご覧ください。
※ 「IPv4パケットフィルタ設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）＞ （○：選択）
【セキュリティモード】 | 初期値
IPv6ファイアウォール機能 | ○ 有効 ○ 無効 | 有効
IPv6セキュリティのレベル | ○ 標準 ○ 高度 | 標準
【IPv6パケットフィルタ（IPoE）エントリ編集】
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜128です) | −
有効/無効 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
フィルタ種別 | ○ 拒否 ○ 通過 | 拒否
通信方向 | ○ LAN→IPoE | IPoE→LAN
○ IPoE→LAN
○ 両方向
送信元IPアドレス | ○ すべて指定 | すべて指定
○ アドレス番号指定 −
宛先IPアドレス | ○ すべて指定 | すべて指定
○ アドレス番号指定 −
プロトコル | ○ すべて指定 | すべて指定
○ プロトコル名指定 （ □ TCP □ UDP □ ICMPv6 ）
送信元ポート※1 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート名指定
○ ポート番号指定 −
宛先ポート※1 | ○ すべて指定 | すべて指定
○ ポート名指定
○ ポート番号指定 −
セキュリティログ保存の可否 | □ 可 | 保存しない
※1 | 次の形式で指定します。 ・xxxxx (1箇所の指定) ・sssss-eeeee (範囲指定) ・ニーモニック(ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route) ・すべて指定
※ 「IPv6パケットフィルタ設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜静的IPマスカレード設定＞ （○：選択）
【静的NAPTエントリ編集】 | 初期値
対象インタフェース | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜50です) | −
有効/無効 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
変換対象プロトコル | ○ TCP | TCP
○ UDP
○ ESP
○ TCP/UDP
変換対象ポート | ※1 | −
宛先アドレス |  | −
宛先ポート | ※1 | −
※1 | 次の形式で指定します。 ・xxxxx (1箇所の指定) ・sssss-eeeee (範囲指定) ・ニーモニック(ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route)
※ 「静的IPマスカレード設定」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜静的NAT設定＞ （□：チェック○：選択）
【ワンタッチ設定】 | 初期値
Webサーバ設定 | □ Webサーバを外部に公開する | 公開しない
WebサーバのIPアドレス | −
FTPサーバ設定 | □ FTPサーバを外部に公開する | 公開しない
FTPサーバのIPアドレス | −
簡易DMZ機能 | □ 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する (簡易DMZ) ［セキュリティに注意］ | 中継しない
特定ホストのIPアドレス | −
【静的NATエントリ編集】
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜64です) | −
有効/無効 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
WAN側アドレス 入力方法 | ○ 接続先指定 | 接続先指定
○ WAN側IPアドレス指定
接続先 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
WAN側IPアドレス |  | −
宛先アドレス |  | −
※ 「静的NAT設定」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜LAN側静的ルーティング設定＞ （○：選択）
【LAN側静的ルーティングエントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜150です) | −
宛先IPアドレス |  | −
ネットマスク |  | −
ゲートウェイ |  | −
※ 「LAN側静的ルーティング設定」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜VPNサーバ設定＞ （□：チェック○：選択）
【VPNサーバ設定】 | 初期値
VPNサーバ機能の起動 | □ 有効 | 無効
利用する接続先 | ○ 接続先1（メインセッション） | 接続先1
○ 接続先2（セッション2）
○ 接続先3（セッション3）
○ 接続先4（セッション4）
○ 接続先5（セッション5）
【VPNアカウントの設定】
接続名 |  | VPN設定1〜20
ユーザ名 |  | なし
パスワード |  | −
【IPアドレス通知設定】
メール機能 | □ 有効にする | 無効
サーバ 設定 | SMTPサーバ |  | −
ポート番号 |  | 25
差出人メールアドレス |  | −
認証 設定 | 認証を有効にする | □ | 有効にしない
アカウント名 |  | −
パスワード |  | −
宛先 設定 | エントリ番号 |  | 1〜5
送信可否 | □ | 否
MACアドレス |  | −
宛先メールアドレス |  | −
※「VPNアカウント」および「宛先設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜高度な設定＞ （□：チェック○：選択）
【高度な設定】 | 初期値
LANポート通信設定(LAN1) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LANポート通信設定(LAN2) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LANポート通信設定(LAN3) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LANポート通信設定(LAN4) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LAN側 MDI/MDI-Xモード | ○ 自動設定 ○ MDI-X固定 | MDI-X固定
【ブリッジ設定】
PPPoEブリッジ | □ 使用する | 使用する
IPv6ブリッジ（有線LAN） | □ 使用する | 使用する ※1
IPv6ブリッジ（無線LAN） | □ 使用する | 使用する ※1
【UPnP設定】
UPnP設定 | □ 使用する | 使用する
【WAN→LAN中継設定】
WAN→LAN中継機能 | □ 使用する | 使用しない
接続先 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
UDPポート番号 |  | 7779
【節電機能】
節電機能 | □ 使用する | 使用しない
節電開始時間 | 時 分 | 0時0分
節電終了時間 | 時 分 | 23時59分
【アップデート設定】
ファームウェア更新種別 | ○ 自動更新 | 自動更新
○ 手動更新
再起動更新 | ○ 有効 | 有効
○ 無効
ファームウェア更新時の 一定量データ通信監視 | ○ 有効 | 有効
○ 無効
【マルチキャスト（無線区間）通信設定】
LANポート1 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
LANポート2 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
LANポート3 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
LANポート4 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
無線LAN | ○ 有効 | 有効
○ 無効
※1 | Bフレッツをご利用の場合のみ、本項目が表示されます。

設定記入シート　−　【メンテナンス】

＜機器設定用パスワードの変更＞
【機器設定用パスワード】 | 初期値
新しいパスワード/ 新しいパスワードの確認入力 |  | −
＜ファームウェア更新設定＞ （○：選択）
【アップデート設定】 | 初期値
自動更新時間 | （設定範囲は00：00〜23：00(1時間毎)です) | 01：00〜05：00のいずれか