パケットフィルタリング
指定した条件の通信を遮断する機能です。 あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットを選択的に通過させたり、通過を禁止したりできます。 不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。
本商品の設定では、以下の項目が指定できます。
＜IPv4の場合＞ | ＜IPv6の場合＞
フィルタ種別 通信方向 プロトコル TCPフラグ 接続インターフェース 送信元IPアドレス/マスク 宛先IPアドレス/マスク 送信元ポート 宛先ポート ICMPタイプ ICMPコード | フィルタ種別 通信方向 プロトコル TCPフラグ 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 送信元ポート 宛先ポート ICMPv6タイプ ICMPv6コード
設定方法
■「Web設定」
「詳細設定」- 「IPv4パケットフィルタ設定」で設定する
「詳細設定」- 「IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）」で設定する
「基本設定」- 「接続先設定（IPv6 PPPoE）」-［接続先の情報］IPv6セッションで設定する
＜ご注意＞ IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダがIPv6 PPPoE方式によるインターネット接続サービスを提供している場合にのみご利用いただけます。
↑ページのトップへ