情報−障害ログ
本商品で発生したイベントのログが表示されます。
＜お知らせ＞ 障害ログは、電源を切ると登録データが消去されることがあります｡ 最大100件までのログが表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［障害ログ］
| 本商品で発生したイベントのログが表示されます。 ログは最新のものから順に最大100件表示されます。 時刻情報が取得できない場合には、本商品起動時点を0時とする相対時刻が表示されます。 時刻情報が取得できた場合には、絶対時刻が表示されます。
発生日時
| 障害ログの発生日時を表示します。
ログ（内容）
| 障害ログの内容を表示します。
〈障害ログの表示例〉
ログメッセージ | 内容
機器起動 | 電源ONにより起動。
機器再起動 | 再起動により起動。
LANインタフェースリンクアップ | LANインタフェースがリンクアップ。
LANインタフェースリンクダウン | LANインタフェースがリンクダウン。
WANインタフェースリンクアップ | WANインタフェースがリンクアップ。
WANインタフェースリンクダウン | WANインタフェースがリンクダウン。
ひかり電話機能初期化成功 | ひかり電話機能初期化を行い、再起動により初期化が成功。
ひかり電話機能初期化失敗 | ひかり電話機能初期化を行うが、ファームウェア更新や緊急呼通話中のため初期化が失敗。
ひかり電話以外の機能初期化成功 | ひかり電話以外の機能初期化を行い、再起動により初期化が成功。
ひかり電話以外の機能初期化失敗 | ひかり電話以外の機能初期化を行うが、ファームウェア更新や緊急呼通話中のため初期化が失敗。
時刻の同期成功 | 時刻同期に成功したとき。
時刻の同期失敗 | 時刻同期に失敗したとき。
PPP-LCPの確立 | PPP-LCPの確立成功。
PPPの認証成功 | PPP-LCPの認証成功。
PPPの認証失敗 | PPP-LCPの認証起因による確立失敗。
PPP-IPCPの確立 | PPP-IPCPの確立成功。
PPPoEセッション開始成功 | PPPoEセッション開始成功。
電話使用可能 | ひかり電話および内線電話の発着信が可能。
電話使用不可 | ひかり電話および内線電話の発着信が不可。 ネットワーク未接続、ひかり電話サーバとの接続でエラーが発生など。
電話サーバ接続失敗（再試行中） | ひかり電話サーバとの接続に失敗。
DHCPv4アドレス取得 | WANポートにIPv4アドレスをDHCPサーバから取得したとき。
DHCPv4リース時間満了 | WANポートで取得したIPv4アドレスの有効期限が切れたとき。
DHCPv6アドレス取得 | WANポートにIPv6アドレスをDHCPサーバから取得したとき。
DHCPv6リース時間満了 | WANポートで取得したIPv6アドレスの有効期限が切れたとき。
内線端末設定エラー 割り当て可能なエントリなし | 内線端末エントリ数がエントリ可能数を超えている場合。
設定情報を保存 | 設定情報の保存が成功。
自動バージョンアップエラー 通信エラー | VerUPサーバへ接続ができない。
ファームウェアダウンロード完了 | 正常にファームウェアのダウンロード処理が完了。
ファームウェア更新完了 | 正常にファームウェアの更新処理が完了。
無線LAN簡単セットアップ失敗 無線LANカードなし | 無線LAN簡単セットアップ起動時に無線LANカードが装着されていない場合。
無線LAN簡単セットアップ失敗 無線LAN未使用 | 無線LAN簡単セットアップ起動時に無線LAN機能「使用する」のチェックがない場合。
無線LAN簡単セットアップ失敗 MACアドレスフィルタリング 空きエントリなし | 無線LAN簡単セットアップ起動時にMACアドレスフィルタリングエントリーテーブルに空きがない場合。
無線LAN簡単セットアップ らくらく無線スタート失敗暗号化なし | 無線LAN簡単セットアップ起動時に暗号化なし設定となっていた場合。
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能（PBC）成功 | 無線LAN簡単セットアップ無線LAN簡単接続機能（PBC）(おまかせモード時も含む)に成功した場合。
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能（PIN）成功 | 無線LAN簡単セットアップ無線LAN簡単接続機能（PIN）に成功した場合。
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能（PIN）失敗 PINコード不一致 | 無線LAN簡単セットアップ無線LAN簡単接続機能（PIN）がPINコード不一致で失敗した場合。
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能（外部レジストラ）成功 | 無線LAN簡単セットアップ無線LAN簡単接続機能（外部レジストラ）成功した場合。
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能（外部レジストラ）失敗PINコード不一致 | 無線LAN簡単セットアップ無線LAN簡単接続機能（外部レジストラ）がPINコード不一致で失敗した場合。
無線LAN簡単セットアップ らくらく無線スタート成功 | 無線LAN簡単セットアップらくらく無線スタート成功した場合。
無線LAN簡単セットアップ らくらく無線スタート失敗中止 | 無線LAN簡単セットアップらくらく無線スタートに失敗した場合。
↑ページのトップへ