マルチSSID
本商品では2つの無線ネットワーク名（SSID）、SSID-1/SSID-2が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。
SSID-1
(初期値：rv440m-XXXXXX-1 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
暗号化方式として「なし」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」が利用可能。 (初期値はWPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
SSID-2
(初期値：rv440m-XXXXXX-2 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
暗号化方式として「WEP（64bit）」、「WEP（128bit）」、「WPA-PSK(TKIP)」、「WPA-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(TKIP)」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」が利用可能。 (初期値はWEP(128bit)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

設定方法
■ 「Web設定」
1. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-［マルチSSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし設定する。
↑ページのトップへ