無通信監視タイマ
本機能はデータのやりとりのない状態が一定時間続いた場合、セッションを自動的に切断する機能です。 セッションを切断することにより、外部からの不要なアクセスを遮断できるため、よりセキュリティを高めることができます。 また、自動化することによって、セッションの切り忘れを防止することができます。
| ・ | 接続先の自動切断
|  | 本商品が接続するPPPoEセッションを、無通信監視して切断する機能です。
設定方法
1. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で設定したいセッションの「セッション名」または「操作」欄の［編集］をクリックする
2. | ［接続モード］で接続モードを設定する
| 自動切断までの時間は、「接続モード」で「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定できます。
| ・ | 監視時間1〜1440分(24時間)を1分きざみで設定します。
| ・ | 設定した時間内にデータのやりとりがなければ、 通信を切断します。
↑ページのトップへ