ファームウェア更新
本商品のファームウェアを更新(バージョンアップ)します。 ※ファームウェアとは、本商品を動かすソフトウェアのことです。
バージョンアップ方法には、以下の2通りの方法があります。
| ■バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする
| ■当社のホームページからファイルをダウンロードしてバージョンアップする
＜お願い＞ バージョンアップ中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。 本商品は自動的に最新のファームウェアの有無を確認し、最新のファームウェアが提供されている場合は自動的にダウンロードを行います。 回線の接続状態などにより、ダウンロードに失敗した場合は、ファームウェア更新を実行するときにダウンロードも行います。 ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。なお、この機能の動作には、ひかり電話サービスのご契約、またはインターネット接続の設定が必要です。 本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 なお、この機能の動作には、ひかり電話サービスのご契約、またはインターネット接続の設定が必要です。 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、ファームウェア更新種別の設定に関わらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 バージョンアップを行うと本商品が再起動し、通信が切断されます。バージョンアップを行う前に、LAN 側につないだパソコンなどの通信は終了させてください。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってからファームウェアの更新を行ってください。 お客様のご利用状況によっては、本商品のバージョンアップを完了させることができません。 その場合は、以下の操作を終了させてから再度バージョンアップを行ってください。 ・ 無線LAN簡単セットアップ 本商品のファームウェアの更新中や、ファームウェアの更新予約中、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。 このバージョンアップは、すべての機能のバージョンアップを保証するものではありません。 お使いの本商品用以外のファームウェアを使ってバージョンアップを行うことはできません。無理にバージョンアップを行うと本商品が動作しなくなります。 バージョンアップする前に現状の設定値を保存しておくことをお勧めします。 本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。最新の取扱説明書などが必要なときは、当社ホームページよりダウンロードしてください。
＜こんなときには＞ −バージョンアップが終了しても、電源ランプが緑点灯しない− −バージョンアップが終了しても、アラームランプが消灯しない− バージョンアップの途中で本商品の電源を切るなどの原因で、バージョンアップに失敗して います。
■ バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする場合
バージョンアップお知らせ機能は、当社バージョンアップお知らせ用サーバと通信を行い、 最新のファームウェアの有無を自動確認する機能です。 最新のファームウェアが提供されている場合は自動的にダウンロードします。 この機能は、本商品を工場出荷状態で起動したとき、定期的に1日1回、および「メンテナンス」−「ファームウェア更新」の画面で［更新確認］をクリックしたときに動作します。 最新のファームウェアが提供されている場合は、バージョンアップ実行時期を設定し、それぞれの手順にしたがってバージョンアップしてください。
＜お知らせ＞　 −バージョンアップを行う前に− バージョンアップによって追加や変更になる機能などについては、事前に当社のホームページ のバージョンアップ情報で確認してください。
【最新のファームウェアがあるか確認する】
| ファームウェア更新情報がある場合、バージョンアップお知らせ機能を利用して下記のような方法で確認できます。
| 「メンテナンス」- 「ファームウェア更新」の「ファームウェア更新情報」欄に メッセージが表示される 本商品に接続された電話機のハンドセットを取りあげたときに、「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえる ※［手動更新］の場合のみ
【ファームウェアを更新する 】
［自動更新］
1. | 「詳細設定」-「高度な設定」-［アップデート設定］で「自動更新」を選択する
2. | ［更新時の一定量データ通信監視］の「有効」/「無効」を選択する
3. | ［メンテナンス］-［ファームウェア更新］-［アップデート設定］の「自動更新時間」を、0：00〜23：00（1時間毎）から設定する
［手動更新］
1. | 「詳細設定」-「高度な設定」-［アップデート設定］で「手動更新」を選択する
2. | ［再起動更新］の［有効］/［無効］を選択する
3. | 手動更新する場合は、下記の方法でバージョンアップしてください。
| ・ | 「手動アップデート」-「ファームウェア更新」からバージョンアップする
| ・ | 本商品に接続された電話機からバージョンアップする
■ 当社のホームページからファイルをダウンロードしてバージョンアップする場合
ファイルを指定してバージョンアップします。 バージョンアップは、下記の手順で行ってください。
＜お知らせ＞　 −バージョンアップを行う前に− バージョンアップによって追加や変更になる機能などについては、事前に当社のホームページ のバージョンアップ情報で確認してください。
［ファイル指定］
1. | 最新のファームウェアを当社のホームページからダウンロードする
2. | 「Web設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出 荷時）)を開く
3. | メニューの「メンテナンス」-［ファームウェア更新］を選択する
4. | ［ファイル指定］の［参照］をクリックし、ダウンロードしたファームウェアのファイルを指定する
5. | ［更新］をクリックする
6. | ［OK］をクリックする
＜ご注意＞　 −バージョンアップ中のご注意− バージョンアップ中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。 ファームウェアのバージョンアップ中は、ひかり電話をご利用いただけません。
| 「再起動中」画面になります。
7. | ［再表示］をクリックする
| ※再表示できなかった場合はWebブラウザを一度終了し、接続するパソコンと本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。
本商品に接続された電話機からバージョンアップする
| 電話機のハンドセットを取りあげたときに「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえた場合には、 更新されたファームウェアがあります。 電話機からバージョンアップお知らせ機能を利用して バージョンアップする場合には、下記の手順で行ってください。
| 1. | 電話機のハンドセットを取りあげる
| 2. | 電話機のダイヤルボタンを 「 」の順番で押す
| 3. | 「ププ、ププ、・・・」という音が聞こえたら、ハンドセットを置く
|  | バージョンアップ中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。
＜お知らせ＞ 電話機からバージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする場合は、 電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 （「PB」にできない電話機からは、バージョンアップできません。） 電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。 電話機のハンドセットを取りあげたときに「ピーピーピーピー」 という音が「ツー」の前に聞こえた場合でも、通常と変わらず電話をかけられます。そのままダイヤルしてください。 ファームウェア更新を行うと、「ピーピーピーピー」という音は停止します。 バージョンアップ中は、本商品のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。 その後、アラームランプと初期状態ランプは消灯し、通常のランプ表示に戻ります。 ファームウェアのバージョンアップ中は、ひかり電話をご利用いただけません。
↑ページのトップへ