メンテナンス−PINGテスト
本商品のWAN側/LAN側のIPv4アドレス/IPv6アドレスのPINGテストを行います。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［PINGテスト］
宛先IPアドレス
| PINGテストの対象となる宛先IPアドレスを入力します。
入力例
・ | IPv4アドレスの場合：「xxx.xxx.xxx.xxx」
・ | IPv6アドレスの場合：「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」 (IPv6アドレスは省略で入力可)
1. | PINGテストの対象となる宛先IPアドレスを入力する
2. | [テスト実行]をクリックする 数秒後に画面が切り替わり、PINGテスト結果が表示されます。
＜お知らせ＞ テスト結果に「0.0% packet loss」という表示があれば、正常に通信できています。
↑ページのトップへ