複数固定IPサービスを利用するには
複数固定IPサービスを利用することによって、プロバイダから割り当てられた複数のグローバルIPアドレスを、本商品および本商品に接続されたパソコンなどにそれぞれ設定して、グローバルIPアドレスによるサブネットワークを構築できます。複数のグローバルIPアドレスを付与するサービスを利用して、複数のインターネットサーバ公開などが可能になります。 複数固定IPサービスをご利用になるには下記の設定が必要です。
(1)本商品の設定をする
・ | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の設定］で「IPアドレスの自動取得」を「Unnumbered」に設定する。
・ | 本商品に接続先の設定、IPアドレス、DNSサーバアドレスなどを設定する。
(2)パソコンなどの設定をする
・ | それぞれのパソコンなどにプロバイダから割り当てられたグローバルIPアドレスとネットマスクを設定する。
・ | ゲートウェイアドレス、DNSサーバのアドレスに本商品に設定したグローバルIPアドレスを設定する。
→設定方法の詳細については、こちらを参照してください。
＜お知らせ＞ 複数固定IPアドレスの詳細は、契約プロバイダにお問い合わせください。
↑ページのトップへ