IEEE802.11g 無線LAN
本商品に専用無線LANカード(SC-40NE/SC-40NE「2」)を取り付けることで、IEEE802.11gに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、初期値が「IEEE802.11b/g/n互換」に設定されています。 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜お知らせ＞ IEEE802.11gは、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 IEEE802.11bを使用する機器およびIEEE802.11gを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11gを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。 本商品の拡張カードスロットに取り付けることができるのは、SC-40NE/SC-40NE「2」のみです。他の無線LANカードを取り付けないでください。
↑ページのトップへ