詳細設定−VPNサーバ設定
ご利用の環境により画面が表示されない場合があります。 本画面は、本商品を起動してから表示されるまでに時間がかかります。画面が表示されない場合は、しばらく待ってから開き直してください。
VPNサーバ設定を行います。
設定変更は[設定]をクリックすると即時に有効となり設定内容が保存されます。［設定］をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合があります。その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
| ［ヘルプ？］をクリックすると、各項目の説明が表示されます。
［VPNサーバ機能］
| VPNサーバ機能の起動 （初期値：無効）
| VPNサーバ機能の起動を有効にする場合にチェックします。
| 利用する接続先 （初期値：メインセッション）
| 利用する接続先を選択します。 「メインセッション」、「セッション2」〜「セッション5」
＜お知らせ＞ 「メインセッション」、「セッション2」〜「セッション5」は、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」の「接続設定１」、「接続設定２」〜「接続設定５」に該当します。
| 事前共有鍵 （初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字）
| ［表示］をクリックすると、事前共有鍵を表示します。 ［更新］をクリックすると、事前共有鍵を更新できます。
＜ご注意＞ 事前共有鍵を変更した場合は、通信端末機器側の設定も変更する必要があります。
［VPNアカウント機能］
VPNアカウントの設定をします。 本商品では、VPNアカウントを最大20個設定できます。
| 接続名 （初期値：VPN設定1〜VPN設定20）
| 設定したVPNアカウントの接続名を表示します。
| ユーザ名
| 設定したVPNアカウントのユーザ名を表示します。
| 接続状態
| VPNアカウントの接続状態を表示します。
未接続 | ： | VPNアカウントが接続されていません。
接続済 | ： | VPNアカウントが接続されています。
| 切断
| ［切断］をクリックすると、VPNアカウントの接続を切断します。
| 操作
| ［編集］をクリックすると、VPNアカウントを編集できます。
| ［削除］をクリックすると、設定したVPNアカウントを削除します。
＜［VPNアカウンﾄ機能］で使用しないアカウントを切断する場合＞
| ［VPNアカウント機能］の中からアカウントを切断したい接続名の「切断」で［切断］をクリックする
＜［VPNアカウンﾄ機能］のアカウントを編集する場合＞
| ［VPNアカウント機能］の中から編集したい接続名の「操作」で［編集］をクリックする 「VPNサーバ設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［VPNアカウンﾄ機能］のアカウントを削除する場合＞
| ［VPNアカウント機能］の中から削除したい接続名の「操作」で［削除］をクリックする
［IPアドレス通知設定］をクリックすると、「IPアドレス通知設定」の画面が表示されます。
※ | ご利用の環境により［IPアドレス通知設定］が表示されない場合があります。
＜お知らせ＞ 本商品はL2TP/IPsec対応のVPNサーバとしてのみ動作します。
■VPNサーバ設定 エントリ編集
［VPN接続の設定］
VPN接続の設定をします。
| エントリ番号
| エントリ番号を表示します。
| 接続名
| VPNアカウントで使用する接続名を入力します。 全角または半角で32文字まで入力できます。
| ユーザ名
| VPNアカウントで使用するユーザ名を半角英数字で31文字まで入力できます。
| パスワード
| VPNアカウントで使用するパスワードを半角英数字で8〜31文字で入力できます。
■IPアドレス通知設定
［VPNサーバ機能］-「利用する接続先」のWAN側IPアドレスが変更された場合の情報通知に関する設定を行います。 メール機能の有効、無効設定や、送信元・宛先の設定を行います。
［メール機能］
| メール機能の有効無効 （初期値：無効）
| メール機能を有効にする場合にチェックします。
［サーバ設定］
| SMTPサーバ
| ご利用になるメールアドレスのSMTPサーバ名を入力します。
| ポート番号
| ご利用になるメールアドレスのポート番号を入力します。
| 差出人メールアドレス
| プロバイダから通知されたメールアドレスを入力します。
［認証設定］
| SMTP認証の有効無効 （初期値：無効）
| 認証を有効にする場合にチェックします。
| アカウント名
| メールサーバのアカウント名を入力します。
| パスワード
| メールサーバのパスワードを入力します。
［宛先設定］
| エントリ番号
| メールの同時送信数は5つまで設定できます。
| 送信可否
| 「送信可否」で選択した宛先へは、［VPNサーバ機能］-「利用する接続先」のWAN側IPアドレスが通知されます。
| MACアドレス
| 通信端末機器のMACアドレスを入力します。
| 宛先メールアドレス
| 通信端末機器のメールアドレスを入力します。
［メール通知ログ］をクリックすると「メール通知ログ」の画面が表示されます。
[戻る]をクリックすると「VPNサーバ設定」の画面が表示されます。
■メール通知ログ
メールの送信結果が確認できます。ログの最大保存件数は30件です。
[戻る]をクリックすると「IPアドレス通知設定」の画面が表示されます。
＜メール通知ログの表示例＞
イベント発生日時 | 宛先メールアドレス | イベント種別
2015/10/01 xx：xx：xx | ［aaaaaa@xxxxx.ne.jp］ | メール送信開始
2015/10/01 xx：xx：xx | ［aaaaaa@xxxxx.ne.jp］ | メール送信完了
2015/10/01 xx：xx：xx | ［bbbbbb@xxxxx.ne.jp］ | メール送信開始
2015/10/01 xx：xx：xx | ［bbbbbb@xxxxx.ne.jp］ | 認証失敗
＜イベント種別＞
表示メッセージ | 内容
メール送信開始 ※1 | メールの送信を開始しました。
メール送信完了 ※1 | メールの送信に成功しました。
サーバ名前解決失敗 | （SMTPサーバがFQDNで設定されていた場合）FQDNの名前解決に失敗しました。
サーバ接続失敗 | SMTPサーバに対してTCPの接続に失敗しました。
サーバ通信エラー | サーバ側で無応答などのエラーが発生しました。（SMTPサーバとのTCPセッションは確立しています。）
認証方式不一致 | 認証方式がCRAM-MD5とPLAINの両方に対応していません。
認証失敗 | アカウント名またはパスワードが誤っています。
送信開始処理失敗 | メール開始処理に失敗しました。
送信先アクセスエラー | 送信先にアクセスできません。
送信先指定エラー | 送信先の指定でエラーが発生しました。
本文送信失敗 | 本文の送信でエラーが発生しました。
送信タイムアウト | メール送信処理がタイムアウトしました。
内部エラー | その他のエラーが発生しました。
※1 | メール送信開始/メール送信完了ログは、10件ごとに保存されます。 また、本商品の再起動により保存されない場合があります。
＜ご注意＞ 本商品のメール機能で送信されるメールの文字コードは「ISO-2022-JP（JIS）」です。 通信端末機器（VPN接続機器）が本商品に無線接続されている場合は、メール送信を行いません。 本商品の再起動によりWAN側IPアドレスが変更された場合、メール通知に時間がかかります。
↑ページのトップへ