メンテナンス−設定値の初期化
本商品の設定内容を工場出荷状態に戻します。 本商品がうまく動作しない場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。
初期化には、下記の3通りがあります。
● | 完全初期化
● | 部分初期化（電話関連の設定初期化）
● | 部分初期化（電話関連以外の設定初期化）
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［完全初期化］
本商品の設定を工場出荷状態に戻します。
1. | [工場出荷時設定に戻す]をクリックする
2. | [OK]をクリックする
3. | [OK]をクリックする 本商品が起動したあと初期状態ランプが橙点灯すると、初期化が完了します。
4. | 本商品再起動後、「機器設定用パスワードの初期設定」画面が表示されるので、再度設定する場合は、機器設定用パスワードを設定する
初期化が完了するまで、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。 故障の原因となることがあります。
＜ご注意＞ 本商品を初期化すると、今までに設定した内容は消去されますのでご注意ください。 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。 情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分ご注意ください。 本商品を当社に返却する場合は、必ず「完全初期化」を行い、設定された情報を消去してください。
＜お知らせ＞ 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると、登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。ひかり電話の自動設定が完了した状態でも初期状態ランプは橙点灯します。
［部分初期化］
電話関連の設定、もしくは電話関連以外の設定のみを初期化します。
1. | ［電話関連の設定初期化］または［電話関連以外の設定初期化］をクリックする
2. | [OK]をクリックする 本商品が再起動し部分初期化が完了します。
3. | [OK]をクリックする
- ＜お知らせ＞ [電話関連の設定初期化]は、「電話設定」でユーザが設定した値を初期化します。 [電話関連以外の設定初期化]は、「電話設定」以外でユーザが設定した値を初期化します。
  ※ | ただし、機器設定用パスワードと通信情報ログは初期化されません。
↑ページのトップへ