LAN内DNSを利用するには
LAN内にDNSサーバを構築しLAN内DNSを利用することができます。 ご利用になるには下記の設定が必要です。
「Web設定」で設定する
「DNS設定」
静的ルーティング設定した宛先に対して、LAN側DNSサーバアドレスへ転送します。
1. | 「詳細設定」-「DNS設定」-[LAN側DNSサーバアドレス]でプライマリDNSを入力する
2. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
「静的ルーティング設定」
LAN側DNSサーバによって解決したアドレスあてのパケットをゲートウェイへ転送します。
3. | 「詳細設定」-「静的ルーティング設定」で[編集]をクリックする
4. | 「静的ルーティング設定 エントリ編集」-[静的ルーティングエントリ編集]で以下を入力する
指定方法 | 「宛先ドメイン名指定」または「宛先IPアドレス指定」
宛先ドメイン名 | 「指定方法」で「宛先ドメイン名指定」を選択した場合に入力
宛先IPアドレス | 「指定方法」で「宛先IPアドレス指定」を選択した場合に入力
ネットマスク | 「指定方法」で「宛先IPアドレス指定」を選択した場合に入力
インタフェース | 「LAN側」
ゲートウェイ入力 | IPアドレス入力
5. | ［設定］をクリックする
6. | ［前のページへ戻る］をクリックする
7. | ［静的ルーティングエントリ］で、設定した「エントリ番号」にチェックをする
8. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
9. | 上記の設定が完了したら、[保存]をクリックする 設定内容が保存されます。
↑ページのトップへ