パケットフィルタリング
指定した条件の通信を遮断する機能です。 あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットを選択的に通過させたり、通過を禁止したりできます。 不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。
設定方法
■ 「Web設定」
・ | 「詳細設定」- 「IPv4パケットフィルタ設定」で設定する
・ | 「詳細設定」-「IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）」、「基本設定」-「接続先設定（IPv6 PPPoE）」-「接続先詳細設定（IPv6 PPPoE）」で設定する
| ＜設定できる項目＞
IPv4の場合 | IPv6の場合
フィルタ種別 送信元IPアドレス 宛先IPアドレス プロトコル種別 送信元ポート 宛先ポート 方向 | フィルタ種別 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 プロトコル種別 送信元ポート 宛先ポート ICMPv6タイプ ICMPv6コード 方向 TCPフラグ
＜お知らせ＞ IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にのみご利用いただけます。
↑ページのトップへ