無線LAN設定−無線LAN端末設定
本商品に、無線LAN端末の設定をします。 本商品では、無線の[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）が取り付けられているときに表示されます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
＜お知らせ＞ 無線LAN端末設定のエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2で共通のものを使用します。
■無線LAN端末設定
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[01〜16][17〜32]をクリックすると[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]の [01〜16][17〜32]を切り替えて表示します。
［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］
＜[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]を編集する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]を クリックする 「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]を削除する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の[削除]を クリックする
■無線LAN端末設定 エントリ編集
［登録する無線LAN端末のニックネーム編集］
本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。
※ | 複数の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと［前のページへ戻る］をクリックし、［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］で編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして選択・入力する
ニックネーム
| わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
| 任意の名前をキーボードから入力可能な文字で、全角または半角で64文字まで入力できます。
入力方法
「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
MACアドレス
| 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
| 接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。
| 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合 「MACアドレス」を入力します。 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜F、：（コロン）が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
| 例） MACアドレスが"xx-xx-xx-xx-xx-xx"の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ