無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）
本商品やLAN側のパソコンなどに他の無線LAN端末から不正にアクセスされないようにする機能です。 無線LAN機器は、通信するお互いを識別するIDとして「無線ネットワーク名（SSID）」を使用します。 通常、この「無線ネットワーク名（SSID）」は検索可能で「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」を使用することにより「無線ネットワーク名（SSID）」が不明な無線LAN端末から無線ネットワークの検索を行った場合に応答しないようにしたり、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。
設定方法
（1）本商品を設定する
■ 「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」で「する」にチェックする。
（2）パソコンに装着した専用無線LANカード（SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI）を設定する
■ 「SC-32設定用ユーティリティ」
専用無線LANカード（SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI）に付属の取扱説明書などを参照してください。
＜お知らせ＞ 本商品は工場出荷状態で「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」は「しない」になっています。「する」にチェックした場合には、専用無線LANカード（SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI）の設定で「無線ネットワーク名（SSID）」が「ネットワーク一覧」に表示されません。［マルチSSID設定］の「無線ネットワーク名（SSID）」欄には、本商品に設定されている「無線ネットワーク名（SSID）」を入力して設定を行ってください。
↑ページのトップへ