情報−現在の状態
本商品の装置情報や設定内容を表示します。
※画面例はSC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI 装着時です。
下記の状態を表示します。
［商品情報］
MACアドレス（WAN）
| 本商品のWAN側MACアドレスを表示します。
MACアドレス（LAN）
| 本商品のLAN側MACアドレスを表示します。
［PCカード情報］
無線LAN状態
| 無線LANの通信状態を表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
| ＜SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIをご利用の場合＞
|  | IEEE802.11g/　IEEE802.11b互換 | ： | IEEE802.11g/IEEE802.11b互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11g固定 | ： | IEEE802.11gモードで動作しています。
|  | IEEE802.11a固定 | ： | IEEE802.11aモードで動作しています。
| ＜SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合＞
|  | IEEE802.11b/g/n互換 | ： | IEEE802.11b/g/n互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11b/g互換 | ： | IEEE802.11b/g互換モードで動作しています。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルです。
拡張チャネル（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合）
| 使用チャネルから拡張して利用しているチャネルを表示します。 「IEEE802.11b/g/n互換」を選択し、さらにデュアルチャネルを使用している場合に表示されます。
［無線LAN情報（SSID-1）］
無線ネットワーク名　（SSID）
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
MACアドレス（無線）
| 本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの使用状況を表示します。
無線の暗号化
| 本商品のSSID-1に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| 現在無線LAN（SSID-1）に加入している台数を表示します。
［無線LAN情報（SSID-2）］
無線ネットワーク名　（SSID）
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
MACアドレス（無線）
| 本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの使用状況を表示します。
無線の暗号化
| 本商品のSSID-2に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| 現在無線LAN（SSID-2）に加入している台数を表示します。
［機器状態情報］
メインセッション
PPPの状態 | ： | 現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス （プライマリ/セカンダリ） | ： | メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。
セッション2
PPPの状態 | ： | 現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス （プライマリ/セカンダリ） | ： | セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション3
PPPの状態 | ： | 現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス （プライマリ/セカンダリ） | ： | セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション4
PPPの状態 | ： | 現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス （プライマリ/セカンダリ） | ： | セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション5
PPPの状態 | ： | 現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス （プライマリ/セカンダリ） | ： | セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。
IPv6セッション
PPPの状態 | ： | 現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPv6アドレス（PPPoE） | ： | IPv6セッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPv6アドレス | ： | IPv6セッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス （プライマリ/セカンダリ） | ： | IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。
リンク状態
WAN | ： | 現在のWANの接続状態を表示します。
LAN1 | ： | 現在のLAN1の接続状態を表示します。
LAN2 | ： | 現在のLAN2の接続状態を表示します。
LAN3 | ： | 現在のLAN3の接続状態を表示します。
LAN4 | ： | 現在のLAN4の接続状態を表示します。
ハードウェア状態
| 現在のハードウェアの接続状態を表示します。
［電話情報］
電話状態
| 電話の状態を「使用不可」「接続待ち」「接続中」「使用可能」の4つで表示します。
＜お知らせ＞ ［電話情報］はひかり電話サービスをご契約のお客様のみ表示されます。
［セキュリティ状態情報］
セキュリティ状態
| IPv6ファイアウォール機能の状態を表示します。ログは最新のものから順に最大3件表示します。
＜お知らせ＞ ［セキュリティ状態］はフレッツ 光ネクストでひかり電話サービスをご契約のお客様のみ表示されます。
↑ページのトップへ