IEEE802.11b 無線LAN
本商品に専用無線LANカード（SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIまたはSC-40NE/SC-40NE「2」）を取り付けた際に設定可能な機能です。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」の初期値は、 ・SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIをご利用の場合： 「IEEE802.11g/IEEE802.11b互換」 ・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合： 「IEEE802.11b/g/n互換」 に設定されています。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの「無線LAN動作モード」で接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンとあわせて32台までです。
＜お知らせ＞ 「IEEE802.11b」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 本商品の拡張カードスロットに取り付けできるのは、「SC-32HI」、「SC-32SE」、「SC-32NE」、「SC-32KI」、または「SC-40NE/SC-40NE「2」」のみです。他の無線LANカードを取り付けないでください。 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11nを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。また、「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる前に、本商品に最新のファームウェアが適用されているか確認してください。 詳しくは「ファームウェア更新」および「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
↑ページのトップへ