パケットフィルタリング
指定した条件の通信を遮断する機能です。 あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットを選択的に通過させたり、通過を禁止したりできます。 不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。
本商品の設定では、以下の項目が指定できます。
IPv4パケットフィルタリング | IPv6パケットフィルタリング
「通信方向」 「接続インタフェース名」 「TCPフラグ」 「送信元IPアドレス」 「宛先IPアドレス」 「プロトコル」 「送信元ポート」 「宛先ポート」 「セキュリティログ保存の可否」 「フィルタ種別」 「ICMPタイプ」 「ICMPコード」 | 「IPv6セキュリティのレベル」 「通信方向」 「TCPフラグ」 「送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長」 「宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長」 「プロトコル」 「送信元ポート」 「宛先ポート」 「セキュリティログ保存の可否」 「フィルタ種別」 「ICMPv6タイプ」 「ICMPv6コード」
設定方法
■「Web設定」
「詳細設定」- 「IPv4パケットフィルタ設定」で設定する
「詳細設定」- 「IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）」で設定する
「基本設定」- 「接続先設定（IPv6 PPPoE）」-「接続先詳細設定（IPv6 PPPoE）」で設定する
＜ご注意＞ IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダがIPv6 PPPoE方式によるインターネット接続サービスを提供している場合にのみご利用いただけます。
↑ページのトップへ