詳細設定−DHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバの設定をします。
通常は、初期値のままでお使いください。 間違えると接続できなくなりますので、 ご注意ください。
設定変更時は本商品の再起動が必要になります。
※　「Web設定」画面に表示されている ボタンについての説明は こちら
［IPアドレス/マスク長］
LAN側IPアドレス （初期値：192.168.1.1）
| 本商品のIPアドレスを設定します。 通常は、'192.168.1.1'を設定しますが、 適切なIPアドレスに変えることもできます。
マスク長（初期値：24）
| LANのマスク長を設定します。 通常は、24（＝ネットマスク'255.255.255.0'）を設定しますが、 適切なマスク長に変えることもできます。
＜お知らせ＞ IPアドレスが重複していると表示される場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」−「ご利用開始後のトラブル」を参照して、設定を変更してください。
［DHCPv4サーバ］
DHCPv4サーバ機能 （初期値：使用する）
| 「使用する」にチェックをつけると、 本商品のDHCPv4サーバ機能が有効になります。 通常は「使用する」にチェックして使用します。 LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPｖ4を使用せずに運用する場合には、 チェックを外します。
開始IPアドレス （初期値：192.168.1.2） （上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合）
| 選択したエントリに設定する開始IPアドレスを入力します。
割当て個数 （初期値：253） （上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合）
| 選択したエントリに設定するIPアドレスの割当て数を指定します。 LAN側IPアドレス/マスク長で指定されたマスク長の値に応じて、最大253まで設定できます。
リース時間 （初期値：4） （上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合）
| DHCPv4サーバが割当てるIPアドレスの貸出時間を変更します。 1〜72時間の範囲で設定できます。

↑ページのトップへ