IEEE802.11a 無線LAN （SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIをご利用の場合のみ）
本商品とパソコンに専用無線LANカード（SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI）を装着することで、「IEEE802.11a」（W52）に準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、初期値が 「IEEE802.11g/IEEE802.11b互換」に設定されています。 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンとあわせて32台までです。
＜お知らせ＞ 「IEEE802.11a」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 本商品の拡張カードスロットに取り付けできるのは、「SC-32HI」、「SC-32SE」、「SC-32NE」、「SC-32KI」または「SC-40NE/SC-40NE「2」」のみです。他の無線LANカードを取り付けないでください。 「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用の場合、IEEE802.11aは設定できません。 IEEE802.11a（W52）の屋外での使用は電波法により禁止されています。
↑ページのトップへ