詳細設定−DNS設定
DNS の設定をします。
ローカルドメインの問合せテーブルの設定をする場合は、下欄の「エントリ番号」をクリックすると「エントリ編集」の画面が表示されます。 設定値を選択・入力したあと［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［DNS共通設定］
DNS Proxyタイムアウト（初期値：10）
| DNS Proxy タイムアウト（秒）を入力します。入力できる値は、1〜10です。
AAAA送信抑制エラー応答機能（初期値：使用しない）
| IPv4 PPPoE側へのAAAA問合せが発生した場合に、proxyせずに送信元端末に空の応答を返答する機能です。本機能を使用する場合はチェックします。
IPv6 IPoE通信優先機能（初期値：自動設定）
| LAN側端末から受信したDNSクエリの優先転送先を選択します。
「自動設定」 本商品に割り当てられたIPv6アドレスにより、インターネット接続（IPv6 IPoE）の状態を自動判別し、転送先を決定する場合に選択します。 「優先する」 IPv6 IPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv6 IPoE）をご利用の場合に選択します。 「優先しない」 IPv4 PPPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv4）をご利用の場合に選択します。

■ローカルドメイン設定
ローカルドメインの問合せテーブルを設定をします。 本商品では、[ローカルドメインエントリ]のパターンを最大100個設定できます。
［ローカルドメインエントリ］
＜[ローカルドメインエントリ]を編集する場合＞
| ［ローカルドメインエントリ］の中から編集したいエントリ番号をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。
＜[ローカルドメインエントリ]を削除する場合＞
| ［ローカルドメインエントリ］の中から削除したいエントリ番号をクリックし、エントリ編集画面で[削除]をクリックする
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
新たにローカルドメインエントリを編集します。
※ | 複数のローカルドメインエントリを編集する場合には、下記の1〜2を繰り返してください。
1. | エントリ番号に登録する
エントリ番号
| 番号をクリックすると、入力画面になります。 設定内容の変更、削除、追加などはその画面で行ってください。
ドメイン名
| ドメイン名を指定します。
プライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレス
| 指定したドメイン名の解決に使用するプライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレスを入力します。 IPv6アドレスのみ設定できます。
2. | ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ