詳細設定−静的IPマスカレード設定
静的IPマスカレード設定は、パケット中継時にポート番号の変換を行う場合に設定します。 本商品のLAN側に接続された端末上のアプリケーションにWAN側からアクセスする場合に、WAN側からアクセスするポート番号と端末上のアプリケーションが使用するポート番号が異なる場合本設定を行います。 複数の設定がある場合、優先度の高いものから順に解釈されます。 本設定は静的NATの設定よりも優先して処理されますので、ご注意ください。
※　「Web設定」画面に表示されている ボタンについての説明は こちら
※　「Web設定」画面に表示されている ボタンについての説明は こちら
［静的IPマスカレード設定］
エントリ番号
| 番号をクリックすると、入力画面になります。 設定内容の変更、削除、追加などはその画面で行ってください。
優先順位
| この条件の優先順位を入力します。 各条件はこの値の小さい順に評価され、最初に合致した条件だけがNATの動作に反映されます。 優先順位を指定する場合は、1〜99の整数で入力してください。 0を入力した場合は、設定は無効になります。
＜お知らせ＞ 0以外の数値を入力する場合、複数の条件に同じ優先順位を指定することはできません。
接続インタフェース名（初期値：メインセッション）
| 接続先の選択をします。 メインセッション、セッション2〜5から選択します。
宛先IPアドレス
| LAN側端末のIPアドレスを指定します。 WAN側に公開したいアプリケーションが実行されている端末を指定します。
変換対象IPアドレス（初期値：自分のWAN側IPアドレス）
| WAN側で変換対象とするIPアドレスを入力します。 WAN側からはこのIPアドレスを指定してLAN側の端末にアクセスすることができます。
変換対象プロトコル（初期値：TCP）
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルです。 「TCP」「UDP」「TCPとUDP両方」のいずれかを選択します。
宛先ポート
| WAN側に公開したいアプリケーションがLAN側端末上で使用するTCP/UDPポート番号を入力します。ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。なお、予約済みの名前を入力することもできます。
変換対象ポート
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポート番号を入力します。 WAN側からはこのポート番号を指定して、LAN側端末上で実行中のアプリケーションにアクセスすることができます。 ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。 なお、予約済みの名前を入力することもできます。
- ＜お知らせ＞ 次のポート番号は予約済みの名前で入力することができます。
  21 :ftp | 20 :ftpdata | 23 :telnet | 25 :smtp
  53 :domain | 80 :www | 110 :pop3 | 111 :sunrpc
  119 :nntp | 123 :ntp | 513 :login | 520 :route
  1723 :pptp |  |  |
↑ページのトップへ