情報−障害ログ
本商品で発生したイベントのログが表示されます。 ログは最新のものから順に最大100件表示されます。 時刻情報が取得できない場合には、機器起動時点を0時とする相対時刻が表示されます。 時刻情報が取得できた場合には、絶対時刻が表示されます。 ※お客様のご使用状況によってはファームウェア自動更新時間から最大1時間16分後に自動更新が行なわれることがあります。 （例）自動更新時間を2:00に設定している場合、使用状況によっては3:16に更新される場合があります。
＜お知らせ＞ 障害ログは、電源を切ると登録データが消去されることがあります｡ 最大100件までのログが表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。
ログ
表示 | 内容
--- | ---
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単セットアップ失敗 無線LAN端末検出失敗（タイムアウト） | 以下のような原因で、無線LAN端末と無線通信ができない場合に表示されます。 ・無線LAN端末側でらくらく／簡単セットアップを実行 していない。 ・無線LAN端末の通信規格が非対応の規格 （IEEE802.11n）である。 ・無線LAN端末が故障している。 以下のような原因で、無線LAN端末の電波が著しく微弱な場合に表示されます。 ・無線LAN端末と本商品の距離が離れている、 あるいは双方の間に障害物が多い。
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能（PBC）失敗 タイムアウト | 以下のような原因で、無線LAN端末と無線通信ができない場合に表示されます。 ・無線LAN端末側で簡単接続を実行していない。 ・無線LAN端末の通信規格が非対応の規格 （IEEE802.11n）である。 ・無線LAN端末が故障している。 以下のような原因で、無線LAN端末の電波が著しく微弱な場合に表示されます。 ・無線LAN端末と本商品の距離が離れている、 あるいは双方の間に障害物が多い。
無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能 無線LANカードなし | 本商品に無線LANカードが未装着の場合に表示されます。 本商品に対応していない無線LANカードが装着された場合に表示されます。 本商品に装着した無線LANカードが故障している場合に表示されます。
PPPoE セッション解放 | 以下のような原因で、PPPoEのセッションが切断された場合に表示されます。 ・ユーザがWeb画面より切断ボタンをクリックした。 ・要求先接続を「要求時接続（自動切断する）」に設定 し、自動切断までの間、通信しなかった。
PPPの認証失敗 | プロバイダ情報（接続先ユーザ名・接続パスワード）を誤って入力した場合に表示されます。 プロバイダと契約をしていない、または契約停止中の場合に表示されます。 ネットワークに障害がある場合に表示されます。
電話使用不可 | SIPサーバに障害がある場合に表示されます。 ネットワークに障害がある場合に表示されます。
電話サーバ接続失敗 | SIPサーバに障害がある場合に表示されます。 ネットワークに障害がある場合に表示されます。
自動バージョンアップ通知エラー 通信エラー | 自動バージョンアップ通知サーバに障害がある場合に表示されます。 ネットワークに障害がある場合に表示されます。
自動バージョンアップ通知エラー HTTPエラー | 自動バージョンアップ通知サーバに障害がある場合に表示されます。
自動バージョンアップエラー 通信エラー | 自動バージョンアップサーバに障害がある場合に表示されます。 ネットワークに障害がある場合に表示されます。
DHCPv4 保存済み自動設定情報にて起動 | DHCPv4サーバに障害がある場合に表示されます。 ネットワークに障害がある場合に表示されます。
DHCPv6 保存済み自動設定情報にて起動 | DHCPv6サーバに障害がある場合に表示されます。 ネットワークに障害がある場合に表示されます。
フラッシュメモリ異常 | 本商品のCAS部が故障している場合に表示されます。
保留音データエラー | 本商品のCAS部が故障している場合に表示されます。
ガイダンスデータエラー | 本商品のCAS部が故障している場合に表示されます。
内線端末設定エラー | パーソナルフォンが内線接続されていない または内線接続が不安定の場合に表示されます。
アドレス重複 | LAN側の端末が、WANと同じIPアドレスを保持している場合に表示されます。
↑ページのトップへ