詳細設定−静的NAT設定
静的NAT設定では、パケット中継時にポート番号の変換を行わない場合に設定します。 ここで登録したポート番号を持つパケットについては、IPアドレスの変換のみが行われます。
※　「Web設定」画面に表示されている ボタンについての説明は こちら
［ワンタッチ設定］
Webサーバを外部に公開する
| LAN側に設置したWebサーバに外部からアクセスできるようにします。 Webサーバとして動作させる端末のIPアドレスを入力します。
FTPサーバを外部に公開する
| LAN側に設置したFTPサーバに外部からアクセスできるようにします。 FTPサーバとして動作させる端末のIP アドレスを入力します。
外部からのパケットを全て特定ホストに中継する（簡易DMZ）
| LAN側に設置した1台のIP端末に外部からのすべてのパケットを中継します。 LAN側のIP 端末のIPアドレスを入力します。
＜お知らせ＞ 本商品のNATに関連したメニュー間で設定した内容が競合した場合は、［静的IPマスカレード設定］ ＞ ［静的NAT設定］ ＞ ［ワンタッチ設定］の順に優先して処理されます。 簡易DMZを設定した場合、外部からのパケットをすべて中継するため、NAT機能によるセキュリティの効果がなくなります。外部からの不正アクセスには十分ご注意ください。 本設定を行った端末はLAN→WAN通信ができなくなります。 LAN→WAN通信を許可する場合は、本設定の対象端末にご契約されているプロバイダ等のDNSサーバアドレスを設定してください。
※　「Web設定」画面に表示されている ボタンについての説明は こちら
［静的NAT設定］
エントリ番号
| 番号をクリックすると、入力画面になります。 設定内容の変更、削除、追加などはその画面で行ってください。
優先順位
| この条件の優先順位を入力します。 各条件はこの値の小さい順に評価され、最初に合致した条件だけがNATの動作に反映されます。 優先順位を指定する場合は、1〜99の整数で入力してください。 0を入力した場合は、設定は無効になります。
＜お知らせ＞ 0以外の数値を入力する場合、複数の条件に同じ優先順位を指定することはできません。
接続インタフェース名（初期値：メインセッション）
| 接続先の選択をします。 メインセッション、セッション2〜5から選択します。
宛先IPアドレス
| LAN側端末のIPアドレスを指定します。 WAN側に公開したいアプリケーションが実行されている端末を指定します。
変換対象IPアドレス（初期値：自分のWAN側IPアドレス）
| WAN側で変換対象とするIPアドレスを入力します。 WAN側からはこのIPアドレスを指定してLAN側の端末にアクセスすることができます。
変換対象プロトコル（初期値：TCP）
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルです。 「TCP」「UDP」「TCPとUDP両方」「ICMP」「全プロトコル（共有）」のいずれかを選択します。 「TCP」「UDP」「TCPとUDP両方」のいずれかを選択した場合は、「変換対象ポート」の指定も行います。
＜お知らせ＞ 「全プロトコル（共有）」を選択した場合は、外部からのアクセスは設定されたアドレスの端末のみ可能ですが、設定したアドレス以外の端末からもインターネットへのアクセスを行うことができます。
変換対象ポート
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポート番号を入力します。 WAN側からはこのポート番号を指定して、LAN側端末上で実行中のアプリケーションにアクセスすることができます。 ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を入力します。 また、ポート番号を範囲で指定する場合は、[最小値-最大値]の書式で入力します。 なお、ポート番号を1つだけ指定する場合は、予約済みの名前を入力することもできます。
- ＜お知らせ＞ プロトコルに次のいずれかを選択した場合のみ、ポート番号の入力を行ってください。 TCP UDP TCPとUDP両方 次のポート番号は予約済みの名前で入力することができます。ただし、名前で入力した場合は範囲指定することができません。
  21 :ftp | 20 :ftpdata | 23 :telnet | 25 :smtp
  53 :domain | 80 :www | 110 :pop3 | 111 :sunrpc
  119 :nntp | 123 :ntp | 513 :login | 520 :route
  1723 :pptp |  |  |
↑ページのトップへ