情報−無線LAN情報
無線LANに関する情報を表示します。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
※画面例はSC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI 装着時です。
［加入している無線LAN端末］
無線LANアクセスポイント
| 現在使用中の無線LANアクセスポイントの設定内容を表示します。 行末の［詳細］をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。
無線LAN端末
| 現在使用中の無線LAN端末の設定内容を表示します。 行末の［詳細］をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。
- 電波強度
  電波強度測定ボタンをクリックすると、各無線LAN端末の電波強度が表示されます。
  電波の状態は以下のとおりです。
  ■■■■ | 緑4本 | 非常に強い
  ■■■ | 緑3本 | 強い
  ■■ | 黄2本 | 普通
  ■ | 赤1本 | 弱い
  NG |  | 通信不通
＜お知らせ＞ 周囲の無線環境により電波強度測定が失敗する場合があります。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら |
※画面例はSC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI 装着時です。
［無線LANアクセスポイント］
MACアドレス
| 本商品の無線LANアクセスポイントのMACアドレスを表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルを表示します。
拡張チャネル（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合）
| 使用チャネルから拡張して利用しているチャネルを表示します。 「IEEE802.11b/g/n互換」を選択し、さらにデュアルチャネルを使用している場合に表示されます。
無線ネットワーク名（SSID）
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
無線の暗号化
| 本商品の無線LANアクセスポイントに設定されている暗号化を表示します。
［無線LAN端末］
ニックネーム
| 無線LAN端末設定で設定した無線LAN端末のニックネームを表示します。
MACアドレス
| 無線LAN端末のMACアドレスを表示します。
IPアドレス
| 無線LAN端末のIPアドレスを表示します。
動作モード
| 現在使用中の無線LAN端末の動作モードを表示します。
Super AG（SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIをご利用の場合）
| Super AG機能が設定されているかを表示します。
無線優先制御 （WMM）（SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIをご利用の場合）
| 無線優先制御（WMM）が設定されているかを表示します。
無線省電力制御（WMM-PS）（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合）
| 無線省電力制御（WMM-PS）が設定されているかを表示します。
無線の暗号化
| 無線LAN端末に設定されている暗号化を表示します。
↑ページのトップへ