電話設定−ひかり電話共通設定
ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。 ひかり電話サービスをご契約でない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。
本商品の電話機能に関する設定を行います。
設定値を選択したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映され、設定内容が保存されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［ひかり電話設定］
音声優先モード （初期値：なし）
| インターネットとひかり電話を同時に使用する場合に、音声品質を改善するため、音声パケットを優先的に送出する設定をします。
「なし」 音声優先制御を行いません。 「優先」 音声パケットを優先処理します。 「最優先」 音声パケットを最優先で処理します。 「自動」 WAN側のリンク速度に応じて自動的に帯域を設定します。
＜お知らせ＞ マンションタイプ（VDSL方式）でご利用いただく場合のみ、音声品質が改善する場合があります。 また、音声パケットの優先処理に伴い、データ通信速度が低下する場合があります。
優先着信ポート （初期値：無効）
| 本商品の2つの電話機ポートに同一の着信番号を設定し、どちらか一方の電話機ポートに優先して着信させる機能です。優先して着信する電話機ポートを選択します。
「アナログ端末（電話機1）」 電話機1ポートに接続したアナログ端末に優先的に着信します。 「アナログ端末（電話機2）」 電話機2ポートに接続したアナログ端末に優先的に着信します。 「無効」 優先着信ポートが無効に設定されています。
- ＜お知らせ＞ 優先着信ポートを有効に設定する場合は、「電話設定」-「内線設定」で次の設定が必要です。
  ・ | [内線番号一覧]で「アナログ端末（電話機1）」と、「アナログ端末（電話機2）」の「利用有無」にチェックしてください。
  ・ | [内線番号一覧]で「IP端末1」〜「IP端末5」の「利用有無」のチェックをすべて外してください。優先着信ポートをご利用になる場合、IP端末はご利用になれません。
  ・ | 「内線設定（アナログ端末）」の「アナログ端末（電話機1）」と「アナログ端末（電話機2）」で同一の着信番号を1つ以上選択し、「割込音通知」の「使用する」のチェックをはずしてください。
優先着信ポートを有効に設定する場合は、電話機1、2ポートで同一の着信番号を 1つ以上設定している必要があります。電話機1、2ポートで同一の着信番号を設定しない場合、優先着信ポートの設定は無効になります。 電話機1、2ポートで同一の着信番号が1つの場合、優先着信ポートと指定着信機能を合わせてご利用になるには、先に指定着信機能の設定を行ってください。指定着信機能の設定では、「指定なし着信」にチェックしてください。
［拡張設定］
PING応答機能 （初期値：使用する）
| ひかり電話網からのPINGに応答する機能を使用する場合にチェックします。
［通話中の相手先からのメディア変更設定］
メディア変更設定（初期値：常に許容する）
| お客様がひかり電話同士で通話中に、各種データの送受信を開始する処理のことを、「メディア変更」と呼びます。 本機能では、通話相手からメディア変更の要求を受けたときにそれを許可するか・拒否するかを設定することができます。また、メディア変更を拒否する内容に設定した場合でも、あらかじめ登録した電話番号は、メディア変更を許容するように設定することができます。
「常に許容する」 自分が発信者／着信者いずれでも、通話中の相手からのデータの受信を受け付けます。 「発信時のみ許容しない」 自分が発信者の場合は通話中の相手からのデータの受信を拒否します。 「常に許容しない」 自分が発信者／着信者いずれでも、通話中の相手からのデータの受信を拒否します。
メディア変更を許容する電話番号
| メディア変更を許容する電話番号を入力します。 編集をクリックすると電話番号設定画面になります。 ※メディア変更設定が「発信時のみ許容しない」または「常に許容しない」に設定されているときに限り、設定することができます。そのため「常に許容する」に設定されている場合、画面上の「編集」がグレーアウトされます。
■メディア変更を許容する電話番号を設定する
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［メディア変更を許容する電話番号］
登録するメディア変更を許容する電話番号を設定します。
1.電話番号を入力する
電話番号
| 設定できる値は半角数字「0〜9」で最大32桁、指定できる電話番号は最大10件です。 ※電話番号の先頭に「184/186」を設定しないでください。 ※発信時には市外局番を含めてダイヤルしてください。 ※通話中に「設定」ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。
2.［設定］をクリックする
↑ページのトップへ