VPNパススルー
PPTP（Point to Point Tunneling Protocol）による仮想プライベートネットワーク（VPN : Virtual Private Network）接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。 ・LAN側のPPTPクライアントからWAN側のPPTPサーバへのアクセス ・WAN側のPPTPクライアントからLAN側のPPTPサーバへのアクセス また、IPsec（IP Security）によるVPN接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。 ・LAN側のIPsecクライアントからWAN側のIPsecサーバへのアクセス ・WAN側のIPsecクライアントからLAN側のIPsecサーバへのアクセス
＜ご注意＞ −本商品にて「IPsecパススルー通信」を行う場合− 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信提供はできません。 本商品内のLANにIPsecサーバを構築する場合は、静的NAT設定を併用する必要があります。 IKE（Internet Key Exchange）を使ったIPsecパススルー通信を行う場合には、静的NAT設定を併用する必要があります。 静的NAT設定を必要とする通信には、同時に複数台の端末を指定できません。
PPTPの利用例
ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。 なお、IPsecの場合でも、PPTPと同じような構成で利用できます。 ＜利用例1＞では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。 ＜利用例2＞では、自宅の複数のパソコンからインターネット経由でそれぞれ別のネットワークにアクセス できます。 ＜利用例3＞では、自分のネットワークに外部のパソコンからアクセスさせることができます。 また、PPTP は、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。
＜利用例1＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する
＜利用例2＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからそれぞれ別のPPTPサーバに接続する
＜利用例3＞ 本商品に接続したPPTPサーバに接続する 本商品に接続できるPPTPサーバ/IPsecサーバは1台のみです。
＜お知らせ＞ PPTP機能またはIPsec機能のサポート状況および設定方法の詳細は、それぞれのメーカーにお問い合わせください。
PPTPの設定方法
＜利用例1,2＞の場合と＜利用例3＞ の場合では、設定方法が異なります。
■ WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定
（＜利用例1,2＞の場合） ＜利用例1,2＞の場合、本商品に設定する必要はありません。
■ WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定
（＜利用例3＞の場合） LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的NATの設定が必要です。LAN側に設置するPPTPサーバを静的NATで、WAN側からアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
■ 「Web設定」
1. | 「詳細設定」-「静的NAT設定」を下記のように設定する
2. | エントリ番号をクリックする
3. | 次の項目を設定し、［設定］をクリックする
項目 | 値
--- | ---
優先順位 | 0以外の数値
接続インタフェース名 | 接続先を選択
宛先IPアドレス | PPTPサーバのIPアドレス
変換対象IPアドレス | 自分のWAN側IPアドレス
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | pptp（もしくは1723）
IPsecパススルーの設定方法
■ WAN側のIPsecサーバへアクセスする場合
本商品に設定する必要はありません。 IPsecクライアントの設定に関することは、それぞれのメーカへお問い合わせください。
■ WAN側のIPsecクライアントへアクセスする場合
LAN側のIPsecサーバへWAN側のIPsecクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的NAT設定が必要です。 WAN側からLAN内のIPsecサーバへアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
■ 「Web設定」
1. | 「詳細設定」-「静的NAT設定」を下記のように設定する
2. | エントリ番号をクリックする
3. | 次の項目を設定し、［設定］をクリックする
項目 | 値
--- | ---
優先順位 | 0以外の数値
接続インタフェース名 | 接続先を選択
宛先IPアドレス | IPsecサーバのIPアドレス
変換対象IPアドレス | 自分のWAN側IPアドレス
変換対象プロトコル | UDP
変換対象ポート | 500
↑ページのトップへ