PPPoEマルチセッション
PPPoEマルチセッションとは、1つの回線で複数の接続先へ同時に接続を行う機能です。 例えば、通常のプロバイダ接続とサービス情報サイトへの同時接続ができます。 接続先の登録数は最大5箇所、同時接続可能セッション数は最大5箇所です。 （同時接続数は、契約内容によって異なります。） 本機能は、当社のホームページなどでサービス内容をご確認のうえ、ご使用ください。
接続先は、メインセッション1箇所とその他のセッションを1〜4箇所設定します。 また、その他のセッションには、それぞれの「接続ルール設定」で、LAN側からWAN側へのパケット振り分けルールを設定します。 LAN側からWAN側へのパケットのうち、上記の「接続ルール設定」で設定した条件と一致するパケットおよびその応答パケットは、その条件の一致したセッションのアカウントを使って接続します。 上記の「接続ルール設定」で設定した条件と一致しなかったパケットおよびその応答パケットは、メインセッションとして指定されている接続先のアカウントを使って接続します。
＜お知らせ＞　−制限事項− PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合は、UPnP機能をご利用になる接続先をUPnP優先に指定してください。 ※　本商品の初期状態では、［メインセッション］が「UPnP優先」になっています。
設定方法
■ 「Web設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」と入力後、パソコンの「Enter」キーを押します。 アドレスには、本商品のIPアドレス（工場出荷時は192.168.1.1）を入力して開くこともできます。
3. | ユーザ名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-[接続先の選択設定]でそれぞれの接続先を設定する
5. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の選択設定］で、「接続可」の接続先を選択する ここで選択した「接続可」の接続先で、PPPoEマルチセッションを行うことができます。
6. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール設定]で、パケットの振り分けルールを設定する
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
＜お知らせ＞　−制限事項− 接続ルールをドメイン名で指定した場合、そのセッションへのルーティングは、パソコンから発行されるDNSリクエストのドメイン名をみてルーティング情報を取得しています。 そのため、本商品の設定変更などに伴って本商品を再起動した場合など、本商品内に保存されているドメイン情報がクリアされるため、該当するセッションに対する接続ができないことがあります。 このような場合には、パソコンに割り当てられたIPアドレス、DNSアドレスを再取得、パソコンの再起動等が必要になります。
設定例
1. | 各項目の設定を下記を参考にして選択・入力する
■ 宛先ドメイン名
| 宛先のドメイン名を指定します。 例えば「www.xxx.co.jp」と指定すると、「www.xxx.co.jp」との通信時にこのセッションが使用されるようになります。 以下のようなパターンで指定することができます。
指定方法 | 入力例 | 意味
--- | --- | ---
すべて入力 | www.xxx.co.jp | www.xxx.co.jp のみ
.で終了 | www.xxx. | www.xxxで終わるものすべて
*.で開始 | *.xxx.co.jp | xxx.co.jpのみ または .xxx.co.jpで終わるものすべて
*のみ | * | 宛先ドメインすべて
＜お知らせ＞ ドメイン名を”,” で区切ると、最大4つまで条件として設定できます。 例： *.co.jp, *.ne.jp, *.com, *.org ドメイン名を条件に含めない場合は空白としてください。 接続ルールをドメイン名で指定した場合、そのセッションへのルーティングは、パソコンから発行されるDNSリクエストのドメイン名をみてルーティング情報を取得しています。 そのため、本商品の設定変更などに伴って本商品を再起動した場合など、本商品内に保存されているドメイン情報がクリアされるため、該当するセッションに対する接続ができないことがあります。 このような場合には、パソコンの再起動が必要になります。
■ 宛先IPアドレス
| 送信先のIP アドレスを指定します。 以下のようなパターンで指定することができます。
指定方法 | 入力例 | 意味
--- | --- | ---
0.0.0.1〜225.255.255.255のIPアドレス | 1.2.3.4 | 1.2.3.4のみ
2つのIPアドレスを-で接続 | 1.2.3.4-5.6.7.8 | 1.2.3.4〜5.6.7.8 までのアドレス
*のみ | * | すべてのIPアドレス
＜お知らせ＞ 宛先IPアドレスを条件に含めない場合は空白としてください。
■ 送信元IPアドレス
| 送信元のIPアドレスを指定します。 以下のようなパターンで指定することができます。
指定方法 | 入力例 | 意味
--- | --- | ---
0.0.0.1〜225.255.255.255のIPアドレス | 1.2.3.4 | 1.2.3.4のみ
2つのIPアドレスを-で接続 | 1.2.3.4-5.6.7.8 | 1.2.3.4〜5.6.7.8 までのアドレス
*のみ | * | すべてのIPアドレス
＜お知らせ＞ 送信元IPアドレスを条件に含めない場合は空白としてください。
■ プロトコル
| プロトコル番号を指定します。 以下のようなパターンで指定することができます。
指定方法 | 入力例 | 意味
--- | --- | ---
1〜255 の数値 | 10 | 10番のプロトコルのみ
*のみ | * | すべてのプロトコル
予約済みの名前 | tcp | tcp（6番）
＜お知らせ＞ 予約済みの名前としては、tcp, udp, icmpが用意されています。プロトコルを条件に含めない場合は空白としてください。
■ 宛先ポート番号
| プロトコルをTCP/UDP/*としたものについては送信先のポート番号を指定することができます。 以下のようなパターンで指定することができます。
指定方法 | 入力例 | 意味
--- | --- | ---
1〜65535の数値 | 100 | 100番ポートのみ
2つの数値を-で接続 | 100-200 | 100〜200番までのポート
*のみ | * | すべてのポート
予約済みの名前 | www | www（80 番）ポート
- ＜お知らせ＞ 次のポート番号は名称で入力することができます。ただし、名称で入力した場合は範囲指定することができません。
  21 :ftp | 20 :ftpdata | 23 :telnet | 25 :smtp
  53 :domain | 80 :www | 110 :pop3 | 111 :sunrpc
  119 :nntp | 123 :ntp | 513 :login | 520 :route
  1723 :pptp |  |  |
2. | [設定]をクリックする 設定内容が保存されます。
接続/切断
1. | 接続先設定の画面で、手動でPPPoEの接続と切断を行うことができます。複数同時セッションを使用している場合は、それぞれ個別の接続先に対して操作することができます。
■ 「Web設定」-「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で接続/切断する
1. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」をクリックする
| ※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
＜お知らせ＞ 接続先がPPPoE接続されていない状態の場合は、「状態」の欄に[停止中]が表示されます。
2. | PPPoE接続を行いたい場合、その接続先の「操作」の欄にある[接続]をクリックする
| ※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
3. | PPPoE切断を行いたい場合、その接続先の「操作」の欄にある[切断]をクリックします
| ※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
PPPoEマルチセッションの接続動作について
PPPoEマルチセッションは、UPnPを使用する接続先が「メインセッション」ではない場合や、接続先設定の指定方法で「送信元アドレス指定」を設定した場合などには、通常とは異なる接続動作をします。 下記に例をあげてPPPoEマルチセッションの接続動作について説明します。
■ 【設定例】
接続先名 | 接続先 | メインセッション | UPnP優先 | 接続ルール設定
--- | --- | --- | --- | ---
[メインセッション/UPnP優先] | インターネット | ○ | ○ | −
[セッション3] | サービス情報サイト | − | − | 宛先ドメイン名指定
LAN側からWAN側へのパケット送信
↓
・ | 「接続ルール設定」の条件に一致する場合 | → | [セッション3]のアカウントで接続する
・ | 「接続ルール設定」の条件に一致しない場合 | → | [メインセッション/UPnP優先]のアカウントで接続する
↑ページのトップへ