情報−セキュリティログ
本商品が起動直後からメモリ上に蓄積しているセキュリティに関するログの内容が表示されます。 セキュリティログは以下のようなパケットの受信記録です。 外部から受信したパケットのうちNATによって廃棄したパケット 外部から受信したパケットのうちステートフルパケットインスペクションによって廃棄したパケット 外部から受信したパケットのうちパケットフィルタ設定の条件に一致して廃棄したパケット TCP/UDP以外のパケットはポート番号が「-」で表示され、2番目以降のフラグメントはポート番号が「+」で表示されます。 ログは最新のものから順に表示されます。 時刻情報が取得できない場合には、機器起動時点を0時とする相対時刻が表示されます。 時刻情報が取得できた場合には、絶対時刻が表示されます。
＜お知らせ＞ 最大100件までのログが表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。 セキュリティログは、電源を切ると登録データが消去されます｡
アクション
表示 | 内容
--- | ---
廃棄［パケットフィルタ］ | パケットフィルタによって受信パケットを廃棄した場合に表示されます。
廃棄［SPI］ | SPI によって受信パケットを廃棄した場合に表示されます。
廃棄［NAT］ | NAT によって受信パケットを廃棄した場合に表示されます。
↑ページのトップへ